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	CAHIER DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CPT)
Fourniture et installation de pompes photovoltaïques



I. CADRE DES TRAVAUX
Le présent cahier de prescriptions techniques (CPT) définit les conditions de dimensionnement, de fourniture et d’installation des systèmes de pompage solaire.
Il a pour objectif de préciser la nature, la qualité, les prescriptions techniques ainsi que les normes à respecter pour la réalisation des travaux. Toutefois, il laisse au fournisseur l’entière responsabilité du choix des méthodes d’exécution, du dimensionnement des équipements et des techniques à mettre en œuvre, dans le respect des prescriptions du présent CPT.
Les maîtres d’ouvrage, Alianza Actionaid et AMAD, exigent que les ouvrages et équipements livrés soient en parfait état de fonctionnement dans des conditions normales d’utilisation.
Chaque soumissionnaire est tenu de prendre connaissance de l’ensemble du dossier et d’évaluer lui-même les contraintes liées au terrain, au transport et à l’acheminement des équipements.
II. CONSISTANCE ET LOCALISATION DES TRAVAUX
Les travaux seront réalisés dans la zone d’intervention du projet Agro Zein, notamment dans les localités suivantes : Sarandogou, Thialgou, Dagvegh, Thiénel, Waboundé1, Waboundé 2 et Jédida, situées dans la commune de Boghé.
III. DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS
1. Système d’exhaure
· Pompes immergées pour forage
· Pompes de surface solaires
· Dispositif d’arrêt automatique en cas de manque d’eau
· Câble de sécurité
· Protection des câbles
· Mise à la terre
· Local technique (coffret pour abriter le dispositif d’arrêt et de sécurité des pompes)


2. Pompes
Les pompes pour les forages doivent :
· Être de type solaire
· Fournir un débit en conformité avec les rapports technique des forages en annexe des TDR
· Avoir une HMT adaptée aux forages dont les caractéristiques techniques sont dans les rapports techniques des forages en annexe des TDR 
· Être livrées en kit complet avec tous les accessoires (sondes, câbles, raccords, des rouleaux de 100 m et des réducteurs). 
· Les pompes à fournir doivent être de la marque Lorentz.
Les pompes de surface hybrides (AC/DC) doivent avoir :
· Débit max : 45 m³/h
· Puissance solaire : Sera dimensionnée avec la puissance des pompes adéquate conforment aux caractéristiques fournis dans les rapports des forages en annexe au TDR.
· Structure mobile renforcée
3. Panneaux solaires
· Dimensionnement selon l’irradiation locale
· Modules identiques (même marque et modèle)
· Connecteurs MC4
· Identification complète (fabricant, série, tension)
4. Régulateur / contrôleur
Le système doit permettre :
· Démarrage et arrêt automatiques
· Protection contre : 
· Inversion de polarité
· Surintensité
· Manque d’eau
· Blocage moteur
5. Structure et installation
· Orientation optimale sans ombrage
· Inclinaison adaptée
· Structure métallique robuste
· Fixation sécurisée (antivol)
6. Câblage et protections
· Gainage séparé des circuits
· Enterrement des câbles (> 0,70 m)
· Chute de tension < 2 %
· Dispositifs de protection (fusibles, sectionneurs)
· Câbles qualité Ingelec
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