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A. Objet du Cahier des clauses Techniques Particulières
[bookmark: _Toc530046233][bookmark: _Toc15281315]
Généralités
Le présent cahier de prescriptions techniques (CPT) a pour objet :
[bookmark: _Toc413909037][bookmark: _Toc530046235]Ce présent CPT concerne les travaux :
De réalisation de cinq magasins de stockage d’aliment de bétail, au niveau des localités de : Bassiknou, Boumediene, Abagué dans la Moughataa de Bassiknou et Koumneni, Dar El Kheir dans la Moughataa de Adel Bagrou.
Le présent document précise les moyens à mettre en œuvre et indique le type d’ouvrages à exécuter. Cependant il laisse à l’entrepreneur, sous son entière responsabilité, le choix de la méthode d’exécution, de la conception du matériel et des techniques à mettre en œuvre. Le Maître d’ouvrage s’attend toutefois disposer des ouvrages réalisés selon les normes en vigueur et dans la règle de l’art et en parfait état de marche dans des conditions normales et exceptionnelles d’utilisation. 
Avant la remise des offres, l’entrepreneur devrait faire mention de toutes imprécisions ou omissions relevées dans le présent dossier au Groupement des Associations des Agropasteurs (GNAP). Le présent descriptif n’a aucun caractère limitatif notamment en ce qui concerne les travaux, accessoires/équipements car tous les travaux étant dus pour parvenir à la parfaite exécution de l’ouvrages. 
En cas de discordance entre les plans et le devis estimatif, les indications du présent descriptif feront foi. 
[bookmark: _Toc15281317][bookmark: _Toc232528148] NATURE DES TRAVAUX
Les présentes opérations ont pour objet la réalisation de cinq magasins de stockage d’aliment de bétail, au niveau des localités de : Bassiknou, Boumediene, Abagué et Koumneni, Dar El Kheir.Les travaux consistent à réaliser cinq magasins de stockage d’aliment de bétail dans chacune des localités citées ci-dessus. Les travaux à réaliser sont résumés dans le tableau ci-dessous :
	Description de l’ouvrage
	Détails des travaux
	Référence aux CPT, documents graphiques et devis

	
	
	
	

	Bâtiment en dur d’une superficie de 60 m2
	-  Installation et repli du chantier
	Voir références 
	

	
	-        Terrassement 
	
	

	
	-        Gros-œuvres
	
	

	
	-        Menuiseries
	
	

	
	-        Peinture 
	
	

	
	-        Etanchéité 
	
	


[bookmark: _Toc413909040][bookmark: _Toc530046238][bookmark: _Toc15281320][bookmark: _Toc232528150]RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR :
La fourniture des matériaux, matériels et leur mise en œuvre est de l’essence même de la profession d’entrepreneur ; ce dernier est le seul responsable du désordre pouvant résulter de l’une ou de l’autre cause sans pouvoir se décharger au préjudice de tout ou partie de cette responsabilité.
Dans tous les cas, l’entrepreneur assumera la responsabilité de l’exécution du projet proposé par Groupement des Associations des Agropasteurs (GNAP) ou des modifications qu’il proposera.
L’entrepreneur est le seul responsable de la sécurité sur le chantier. A cet effet il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter tout dommage ou préjudice aux personnes sur le chantier ou à des tiers. Il sera tenu responsable des indemnités à verser pour tout dommage survenu dans le cadre de ses prestations.
La personne chargée par le maître d’ouvrage de coordonner et contrôler les travaux est le responsable technique du Groupement des Associations des Agropasteurs (GNAP). Il sera désigné dans ce qui suit par « le Contrôleur ».
· Il s’assurera que l’entreprise a bien mis à disposition sur les chantiers tous les moyens nécessaires tant en personnel qu’en matériel pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art.
· Il donnera les directives conformément à la règle de l’art.
· Il contrôlera les travaux de l’ensemble des chantiers pendant toute la durée du marché.
· Il programmera en concertation avec l’entrepreneur le calendrier des réunions de chantier.
· Il vérifiera et contresignera les attachements de travaux établis à la fin de chaque site par l’Entrepreneur. Celui-ci récapitulera dans un décompte mensuel l'ensemble des attachements de travaux 
· Il vérifiera ces décomptes mensuels proposés par l’entrepreneur.
· L’entreprise doit permettre au contrôleur et à toute personne autorisée par Groupement des Associations des Agropasteurs (GNAP) d'accéder aux chantiers à tout moment et à tout emplacement où des travaux se rapportant au marché sont effectués.
AGRÉMENT DES MATÉRIAUX
L’entrepreneur dressera et soumettra au responsable technique pour approbation au moins cinq (5) jours avant le démarrage des travaux les spécifications et l’origine des matériaux et fournitures qu’il compte mettre en œuvre pour l’exécution du marché (ciment, fers, gravier, sable, carreaux peinture, etc.…)
Les approbations données par le responsable technique ne réduisent en rien la responsabilité de l’entrepreneur ; celui-ci ne pourra se prévaloir d’aucune erreur pour dégager sa responsabilité.
FOURNITURE ET TRANSPORT DE MATÉRIAUX
L’approvisionnement, le transport et le stockage de l’eau nécessaire aux travaux seront à la charge de l’entrepreneur. Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra vérifier la disponibilité des quantités nécessaires à l’exécution des travaux. L'entrepreneur s'informera dans le détail des conditions de chargement, de transport et de déchargement sous toutes ses formes. En particulier, à l'exception des facilités définies ci-après, il se chargera de toutes les opérations de déchargement, dont celles à pied d'œuvre, y compris l'amenée des fournitures, de leur lieu de stockage sur le chantier à leur lieu d'installation.
DÉCISIONS EXCEPTIONNELLES 
Pour toute décision à caractère particulièrement exceptionnel (arrêt des travaux, modification de programme, réalisation d’une opération non prévue dans le marché, contrôle de malfaçon, etc.…) pouvant avoir des incidences techniques et/ou financières sur le marché et nécessitant un ordre de service, l’Entreprise devra demander impérativement un accord préalable du Maître d’ouvrage délégué.
[bookmark: _Toc413909043][bookmark: _Toc530046241][bookmark: _Toc15281323]CONTRÔLES DE QUALITÉ
Aucun matériel ni matériaux ne pourra être mis en œuvre avant d’avoir été vérifié et reçu par le contrôleur désigné par le maitre d’ouvrage. Les approvisionnements sur le chantier n’auront lieu qu’après autorisation du Contrôleur. Les matériaux refusés sur le chantier seront immédiatement enlevés du chantier par l’Entreprise et à ses frais.
Le Contrôleur vérifiera le travail de l’entreprise et devra lui notifier les malfaçons qu’il mettra en évidence. Ces vérifications ne doivent pas affecter les responsabilités de l’entreprise.
Le Contrôleur doit prescrire à l’entreprise la résolution des malfaçons et la démolition en vue de réfection et/ou la soumission à essais de tout travail qu’il considère défectueux.
CONCEPTION GÉNÉRALE DU MATÉRIEL

Le choix du matériel relève de la responsabilité de l’entreprise. La conception générale des équipes de maçons et l’ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions d’utilisation.
Dans sa soumission, l’Entrepreneur présente une liste exhaustive de tout le matériel qu’il propose de mettre en œuvre. 
DESCRIPTION ET SPÉCIALISATION DU MATÉRIEL

Les équipes doivent être dotées d’un lot suffisant des petits matériels de chantier de génie civil pour réaliser les travaux dans les délais impartis. En particulier, elles doivent disposer au minimum d’un véhicule de liaison et des matériels suivants : 
· Bétonnière ;
· Véhicules chantier ;
· Vibreur béton :
· Brouettes ;
· Pelles ;
· Pioches ;
· Seaux de maçon ;
· Truelle ;
· Taloche ;
· Scie à bois ;
· Scie à métaux + lame pour PVC ;
· Marteau ;
· Burin ;
· Fil à plomb ;
· Mètre de 4 à 5m ;
· Matériels pour la peinture ;
· Matériels pour le carrelage ;
· Etc.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

Une fois l’implantation définie en accord avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, l’entrepreneur assure l’établissement des repères fixes d’axes et de nivellement. A partir de ces repères invariables, l’entrepreneur assurera l’implantation complète des ouvrages. Cette implantation fera l’objet d’un procès-verbal établi, obligatoirement, avant le début des travaux. Ces opérations seront à la charge et aux frais de l’entrepreneur. 
L’entrepreneur sera tenu de veiller, pendant toute la durée d’exécution des travaux, à la conservation des éléments d’implantation : repères, bornes, piquets, etc… et de les rétablir ou les remplacer en cas de besoin. 
Tous les repères devront être maintenus en bon état de visibilité durant le chantier et devront être protégés contre les effacements et arrachages accidentels. Les piquets, chaises, repères devront être conservés et en cas de nécessité, ils seront rétablis ou remplacés en cas de besoin. 
L’implantation est soumise à l’approbation du contrôle avant le commencement des travaux des fouilles. 
En tout état de cause, l'entreprise est entièrement responsable de ses travaux, des dégâts occasionnés par elle, et le cas échéant, elle aura la charge entière d'assurer les frais de reprises nécessaires.
TRAVAUX DE FONDATION

Avant tout commencement des travaux de bétonnage (béton propreté), les fonds des fouilles feront l’objet d’une réception par le maître d’œuvre et du contrôle. Les présents travaux comprendront l’exécution des fouilles pour fondation, semelles, longrine et béton des propretés sous dallage.
Base de calcul
· Fatigue limite des matériaux
Les contraintes limites admissibles des bétons et aciers seront prises conformément aux prescriptions des règles CCBA-68 / 70 en fonction de leurs caractéristiques d’essais ou de leur fiche d’homologation.
· Efforts
Les sollicitations horizontales dues aux effets du vent seront déterminées conformément aux prescriptions des règles NV-65/67 avec les coefficients suivants : 
- Pression dynamique de base : 50 kG / m²
- Coefficient de site : 1
· Surcharge d’exploitation
Le calcul des éléments porteurs sera effectué sous les surcharges suivantes : 
· Terrasses :
- Toiture non accessible………….100 daN / m²  
· Bureaux :
- Locaux privés……………………… 200 daN / m²
- Locaux publics……………………… 250 daN / m²
·  Etablissement du dossier d’exécution
Toutes prescriptions non explicitement décrites dans le présent document seront cependant implicitement prévues et l'entreprise soumissionnaire devra les évaluer et les inclure dans le chiffrage de sa prestation.
De même, si lors de son étude, l'entreprise soumissionnaire constate des manquements, en particulier au niveau de la localisation, il devra poser la question au consultant qui transmettra alors sa réponse ainsi qu'aux autres concurrents.
L'entreprise adjudicataire ne pourra protester en aucun cas des omissions et réclamer une plus-value pour des travaux conformes aux règles de l'art dont l'utilité sera révélée au cours de l'exécution des travaux, en particulier les travaux préparatoires et les diverses suggestions indispensables pour mener l'exécution à bonne fin.
Eventuellement, et sans qu’il puisse en résulter une augmentation du prix forfaitaire, l’entrepreneur sera tenu d’apporter à ce dossier les quelques modifications de détails que le maître d’œuvre jugera d’apporter dans l’intérêt de la construction.

Les ouvrages devront rigoureusement être réalisés conformément aux détails du dossier d’études et aux règles imposés, compte tenu des modifications demandées par le maître d’œuvre.
L’entreprise soumissionnaire a toute latitude de demander les renseignements nécessaires qu’elle ne trouve pas sur les pièces graphiques du Maître d’ouvrage. Celui-ci lui communiquera sa réponse par écrit, afin de lui permettre de préciser son offre et la même note sera envoyée aux autres concurrents sans qu’il soit précisé d’identité du demandeur.
L’estimation des quantités de travail à effectuer très précisément devra être vérifiée par l’entreprise adjudicataire avant passation du marché. La réponse au quantitatif implique de facto qu’il a été vérifié par l’Entreprise adjudicataire.
Ces plans d’exécution doivent comprendre tous les second œuvres (béton armé, électricité, etc...) et approuvé par un bureau d’assurance avant l’exécution.

TERRASSEMENT

FOUILLES EN PUITS ET EN RIGOLES

Les profondeurs sont celles définies par la Maîtrise d’ouvrage et le contrôle technique.
De toutes manières, l’entrepreneur gardera la responsabilité de la détermination du bon sol dont la résistance ne devra pas être inférieure à 2 Kg/cm2.
· Les fouilles en rigoles
Les fouilles seront réalisées de manière à assurer la stabilité des ouvrages ; et ce quelles que soient la nature des sols rencontrés et les profondeurs nécessaires à atteindre pour le taux de travail admissible sur sol ; Dans tous les cas les fonds de fouilles des fondations ne seront jamais inférieurs à 0,80 m du niveau fini du terrain. Les fonds de fouilles seront descendus jusqu’au bon sol à ses cotes, et devront être obligatoirement réceptionnés par le représentant du maître d'ouvrage avant la pose du béton de propreté.
[bookmark: _Toc3988953][bookmark: _Toc4128750][bookmark: _Toc4150064][bookmark: _Toc6591770][bookmark: _Toc417381782]Jusqu’à 2.00 m de largeur, en terrain de toute nature, exécution à toutes profondeurs compris boisage, étais et épuisements éventuels.
Pour :
· Longrines et semelles isolés 
· Toutes fouilles en rigoles nécessaire à l’exécution complète des ouvrages projetés  

· Fouilles en puits 
En terrain de toutes natures, avec redressement des parois, nivellement et compactage du fond y compris boisage, étais éventuels et toutes sujétions pour :
· Semelles isolées pour poteaux ; 
· Toutes fouilles en puits et en excavation nécessaires à l’exécution complète des ouvrages projetés.

REMBLAIS AU DROIT DES FONDATIONS ET SOUS DALLAGE

Ils seront effectués par couches d'épaisseur maximum de 15 cm soigneusement arrosées et compactées à la dame fonte lourde (ou tout autre matériel approprié). 
Le remblai sera exécuté avec des matériaux permettent un compactage efficace et ne contenant pas de matières végétales. Les remblais au droit des fondations seront effectués juste après la réalisation des soubassements.
 Les remblais sous béton de forme seront effectués suffisamment à temps pour garantir la stabilité du dallage. Les remblais des tranchées pour canalisations ne devront pas comporter d'éléments susceptibles de nuire à la tenue des canalisations.
La pose des canalisations d'évacuation des eaux usées et eaux vannes ainsi que celles des amenées d'eau sera effectuée lors de l'exécution de ces remblais avant le béton de dallage.
Aucun tassement ultérieur ne sera admis après réalisation des ouvrages, et l'Entrepreneur sera tenu de réparer, à ses frais, toute détérioration résultant de l'affaissement des remblais.
GROS ŒUVRES

Le ciment entrant dans la composition des bétons sera le Ciment Portland Artificiel (CPA-CEM classe 42.5), il doit répondre à la norme NF P 15-301.
· Réglementation
Les normes et règlements techniques applicables au lot « Gros Œuvre », dont l'entrepreneur devra tenir compte lors de l'établissement de son offre et de l'exécution des travaux, sont notamment les suivants :
· Les Documents Techniques Unifiés (DTU), notamment le DTU n° 25.1 relatif aux enduits intérieurs et le DTU n° 20 relatif aux ouvrages de maçonnerie ;
· Les règles de calcul du béton armé conformes aux règles NV 67 révisées en 1976, aux Règles CCBA 68 modifiées en 1976 ainsi qu'aux Règles BAEL 80 révisées en 1983 ;
· Les prescriptions applicables aux granulats conformément aux normes NFP 18-301 et NFP 18-304 ;
· Les ciments utilisés seront de type CPA 42.5 ou équivalent, selon la nature des ouvrages, et conformes aux exigences de la norme NFP 15-301 ;
· Les bétons prêts à l'emploi fabriqués en centrale devront être conformes aux dispositions de la norme NFP 18-305 ;
· Les aciers destinés aux armatures du béton armé devront être conformes à la norme NF A 35-016 pour les barres à haute adhérence et à la norme NF A 35-015 pour les ronds lisses.

· Stockage : 
Le ciment sera stocké dans un local couvert, sec et correctement ventilé, sur un plancher en bois ou tout autre support approprié, surélevé d'au moins 15 cm par rapport au niveau du sol, afin de le protéger contre l'humidité. Compte tenu des fortes températures observées dans la zone du Hodh El Chargui (HEC), le local de stockage devra être équipé de grilles d'aération hautes et basses assurant une ventilation naturelle efficace et limitant l'accumulation de chaleur à l'intérieur du magasin.
Le stockage sera organisé de manière à permettre l'identification et la séparation des différentes livraisons. Les lots les plus anciens seront utilisés en priorité selon le principe « premier entré, premier sorti ». Aucun sac provenant d'une livraison récente ne pourra être utilisé tant que les stocks des livraisons antérieures n'auront pas été entièrement consommés.
Les sacs de ciment seront livrés sur chantier dans leur emballage d'origine, parfaitement fermé, et d'un poids unitaire de 50 kg. Tout sac déchiré, détérioré, humide ou présentant des signes d'altération sera immédiatement rejeté et évacué du chantier. Aucun ciment ayant perdu ses caractéristiques ou ayant commencé sa prise ne sera admis dans les travaux.


NATURE ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX  
 
· Agrégats
Les sables, gravillons et cailloux pour mortier et béton, auront une dimension d'éléments telle que :
· Les mortiers et bétons ordinaires seront pleins avec les dosages proposés ci-après,
· La résistance à 28 jours sera supérieure au minimum imposé,
· La mise en œuvre sera facile, en particulier pour les éléments en BA très ferraillés.
Ils seront conformes aux normes et prescriptions du chapitre II du Cahier des Charges de Maçonnerie béton armé - D.T.U. n° 20.
a) Sables :
Les sables seront exclusivement des sables de rivière ou exempts de toutes particules étrangères et, en particulier, de mottes de vase. Ils répondront aux prescriptions de la norme NF 18 304.
Une installation de criblage devra être mise en place par les soins de l'entrepreneur pour tous les ouvrages en béton armé.

Dimensions :
· Pour mortier et béton : d = 0.80 mm  D = 5 mm
· Pour enduits : d = 0.80 mm   D = 1.25 mm
· Pour sous-couches : d = 0.31 mm pour finition
· Pour béton de propreté : d = 0.80 mm  D = 15 mm
Le sable, pour béton armé, devra contenir au moins 15% et au plus 35% du poids de sable fin (élément 0.008/0.63) si le sable approvisionné est dépourvu d'éléments fins, il y aura lieu de corriger sa composition au moyen de sable d'appoint.
b)  Gravillons :
On utilisera des graviers latéritiques bien calibrés et propres. Ils seront moyens et durs.
Les gravillons devront être débarrassés de toutes impuretés (argiles, vase, limon, etc.…), le pourcentage en poids des impuretés devant être obligatoirement inférieur à 2 % du poids de l'agrégat.
- Densité apparente : 1.40 
D = 15 mm - D = 25 mm
Gv Dans le cas des ouvrages de dimensions supérieures 
D = 80 mm - (modules pratiques 43/45).
Une analyse granulométrique des différents agrégats sera exécutée par l'entreprise et servira de référence au contrôle de l'uniformité des livraisons.
 
· Liants hydrauliques
Les liants hydrauliques utilisés pour la construction des ouvrages, seront les suivants :

· Ciment CPA 32.5 norme P 15.301 pour les bétons de propreté et gros béton de remplissage, ou son équivalent
· Ciment CPA 42.5 norme P 15.301 pour les ouvrages de fondations en béton armé, longrines, semelles, voiles enterrés, radiers, regards, fosses, cuvettes, etc.…ou son équivalent
· Ciment CPA 42.5 norme P 15.301 pour les ouvrages de superstructure non enterrés.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que la nature et la qualité des liants hydrauliques devront être constante durant toute l'exécution des bâtiments et que les classes utilisées ne pourront être modifiées durant l'exécution des ouvrages.
L'entreprise ne pourra, en aucun cas, prétendre à un allongement de délais quelconque pour des raisons d'approvisionnement ou toute autre raison.
·  Aciers
· Acier pour bétons :
Les aciers pour bétons seront conformes aux prescriptions des normes NF A35 015 à NF A 35 022. La marque et le type des aciers seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. Il ne pourra en être changé sans l’accord de celui-ci et il ne sera fait usage que des aciers référencés ci-dessous :
· Treillis soudés Fe E 45
· Acier à haute adhérence Fe E 40
· Acier doux Fe E 24

· Caractéristiques des aciers doux (A dx)
· Limite élastique conventionnelle > = 2400 kgf par cm²
· Limite de rupture comprise entre 4200 et 5000kgf par cm 
· Allongement 25%
· Les aciers devront satisfaire aux essais normalisés de pilage à froid.

·  Caractéristique des aciers à haute adhérence (HA)

· Limite élastique à 0,2% d’allongement résiduel : > = 4000kgf par cm²
· Allongement de rupture > = 14%.
· Essais de pilage faits à froid sur éprouvette brute sur mandrin d’un diamètre égal à 5 fois celui de la barre. Un angle de 180° devra être atteint sans qu’il ne se produise de déchirure.
· Les aciers devront satisfaire aux essais normalisés de pilage à froid.
 
· Eau de gâchage
Les eaux de gâchage seront soumises aux conditions de la Norme P 18.303.
Une eau courante exempte de toutes impuretés.

·  Dosage des bétons
Les compositions à employer seront celles à minimum de sable assurant :
· Un béton plein
· Une résistance à 7 et 28 jours, égale ou supérieure à celle exigée ci-dessous,
· Une mise en place facile 
Les dosages seront proposés par l'entrepreneur, compte tenu des agrégats de base et des liants hydrauliques utilisés.
Il soumettra ces dosages avec des études de granulométrie au consultant et bureau de contrôle qui pourront demander toutes modifications qu'ils jugeront nécessaires.
En cas de modification de provenance de matériaux en cours de travaux, en accord avec l’Ingénieur, il devra être procédé à une nouvelle étude complète de granulométrie à soumettre à son agrément.
Les dosages préciseront les quantités de gravillons, de sable et de liant nécessaire à l'obtention des résistances :      
· Contrainte de compression à obtenir aux essais d'écrasement à 28 jours : 20 Mpa
· Contrainte de traction à obtenir aux essais de flexion à 28 jours 2,1 Mpa
 
· Confection des bétons 
 La confection des bétons et mortiers sera effectuée par malaxage dans les appareils mécaniques comportant un dispositif de contrôle pondéral des quantités de ciment et granulats nécessaires à chaque gâché, et un dispositif de contrôle de la qualité d'eau introduite.
Les produits obtenus devront être parfaitement homogènes et présenter des granulats parfaitement enrobés de liant. La durée de malaxage étant suffisante pour obtenir le résultat voulu.
Il ne sera incorporé que la quantité d'eau strictement nécessaire pour donner au béton la consistance "béton ferme", suivant dénomination du D.T.U. n°20.
·  Mise en place des bétons ordinaires et armés
Elle sera effectuée par :
. Vibration pour tous les ouvrages en béton armé. Toutes les précautions nécessaires seront prises dès le coulage du béton pour assurer la bonne conservation.
· Mortiers
· Mortiers courants :
On entend par mortiers courants ceux entrant dans la confection des chapes et des enduits ciments, ou nécessaires aux divers scellements. Les sables employés seront exclusivement des sables de rivière. Les grains seront durs, « criants » à la main éventuellement lavée. Granulométrie 08/2,5 conforme aux prescriptions de la norme NF P 15010 à NFP 15510 et NFP 18010 à NFP 18880.
 Les ciments utilisés seront conformes aux prescriptions du paragraphe 2.11 du cahier des charges du D.T.U 52.1. Aucun adjuvant ne sera incorporé.
·  Mise en œuvre des enduits intérieurs au mortier de ciment :
Enduits dressés au mortier de ciment hydrofuge, pour les applications intérieures, composés d’une couche d’accrochage (gobetis) ép. 3mm. Dosage 500kg mortiers gras, d’une couche intermédiaire (corps de l’enduit) 8 à 25mm d’épaisseur. De mortier bâtard (250/300 kg de ciment et 125/150 de chaux), et d’une couche de finition dosée à 350/450kg, épaisseur 1,5.
Dans le cas où après ragréage, les parements obtenus ne donneraient pas entière satisfaction, entreprise adjudicataire devra sans complément de prix, la reprise de l’enduit compris tous piochements et repiquages nécessaires, afin de présenter un support parfaitement plan et régulier pour l’application de la peinture.
· Mise en œuvre des enduits extérieurs au mortier de ciment :
Même composition et exigence que ci-dessus, mais avec 2,5cm d’épaisseur pour la couche de finition.
· Mortiers spéciaux :
On entend par mortiers spéciaux, les mortiers manufacturés recevant différentiels adjuvants soit de coloration, soit de durcissement, soit pour mortier l’aspect. Les sables employés seront exclusivement des sables de rivière. Les grains seront durs « criants » à la main éventuellement lavée. Granulométrie : 0,8/2,5 conformes aux prescriptions de la norme NF 18304.
Les ciments utilisés seront conformes aux prescriptions du paragraphe 2.1.1 du cahier des charges du D.T.U 52.1 avec incorporation d’adjuvants. 
·  Fabrication des coffrages
1. Coffrages et boisages :
 Le choix des matériaux de coffrage sera fait par l’entreprise adjudicataire en fonction de l’obligation de résultats ci-dessous définie.
 Les supports seront livrés au cours d’une pré – réception. En cas de non-respect de tolérances indiquées ci-après pour chaque état de surface, les travaux de reprise (affleurage, meulage, ragréage, chape de nivellement…) incomberont à l’Entreprise adjudicataire
Les coffrages sont classés suivant l’aspect de leurs surfaces : 
· Coffrage de type P.E. (parement élémentaire), ou coffrage non soigné :
Aucune contrainte autre que celle défini par les normes et règlements ne régit
Ce type de coffrage. Il ne sera utilisé que pour les ouvrages enterrés ne recevant
Aucun traitement de surface ;
Etat de surface des éléments :
·  Aspect rugueux 
· Balèvres affleurées
· Repiquage grossier
· Arêtes et cueillies tirées grossièrement.

· Coffrage de type P.C.E. (parement courant destiné à être enduit) 
Le parement doit être du type courant. Lorsque la surface est lisse ou insuffisamment    rugueuse, il est procédé à piquage ou à un bouchardage suivi d’un nettoyage ou encore à l’application d’une couche adhésive à base de produits reconnus aptes à améliorer l’adhérence et compatible avec la nature du support. 
 Etat de surface des éléments :
· Aspect lisse 
· Absence de nids de gravillon ou de zone sableuse.
· Balèvres affleurées.

· Coffrage de type P.S. (parement soigné) ou coffrage soigné :
Même type de coffrage que le coffrage de type PCE, mais sans balèvres ou nécessitant un ragréage au droit des balèvres. Ce coffrage est utilisé pour les posséder la rugosité nécessaire pour cela.
Etat de surface des éléments :
· Aspect lisse
· Absence de nids de gravillon ou de zone sableuse.
· Balèvres affleurées sans meulage.
· Tolérance de plénitude générale définie par une flèche maximale de 5 mm sous la règle de 20 cm entre joints de coffrage ou de juxtaposition d’éléments préfabriqués.

· Joints de dilatation :
Le coffrage des joints de dilatation sera constitué par un matériau léger et ductile (laine minérale comprimée) à l’exclusion de polystyrène expansé. 
L’isorel mou sera proscrit.
Le calfeutrement des joints sera réalisé par :
- Soit un mastic élastomère d’une catégorie adaptée à la variation dimensionnelle du joint.
- Soit une garniture préfabriquée à base de caoutchouc spécial de chlorure de polyvinyle, de mélange de caoutchouc et résines sur accord Maître d’œuvre.

BÉTONS 
a. Béton de propreté :
Sous toute la surface de semelle, longrines, regards des eaux usées et eaux vannes, et sous tous les ouvrages dont la base est au sol.  
Le dosage de béton de propreté sera de 200 kg/ m3 de ciment.
Le béton de propreté débordera de 05 cm en tous sens et son épaisseur ne sera pas inférieure à 0,05m.   
b. Béton armé pour dallage 
Il sera coulé sur un lit de sable d'épaisseur 5 cm seront exécutés en béton armé, avec une épaisseur totale brute de 10 cm et un maillage en T8 de 20 x 20 cm. Ils comporteront des joints de retrait tous les 2.00m et des joints de dilatation tous les 20.00m
Dosé à 350 kg de ciment CPA pour 1m3 de mélange composé de 800L de gravier et 400L de sable et vibré avec agrégats provenant de carrière agrées par le bureau de contrôle.  
c. Bétons armés 
Dosé à 350 kg de ciment CPA pour 1m3 de mélange composé de 800L de gravier et 400L de sable et vibré avec agrégats provenant de carrière agrées par le bureau de contrôle.
Exécution à toutes profondeurs - Compris coffrage et armature,
Compris malaxage, manutention, mis en œuvre avec vibration, épuisement éventuel des fouilles et toutes sujétions.
Aucun coulage ne sera fait sans autorisation préalable du bureau de contrôle
Le béton armé sera prévu pour l’ensemble des structures et notamment :
· Les semelles isolées
· Les chaînages bas et longrines
· Linteaux 
· Poteaux en fondation 
· Poteaux en élévation 
· Chaînages hauts
· Dallage
MAÇONNERIE 

Les agglomérés de béton non armé seront fabriqués mécaniquement et obligatoirement vibrés 
Ils seront maintenus sous abris couverts et régulièrement arrosés (deux fois par jour). 
Le temps de séchage et la fréquence d'arrosage pourront être augmentés par l'entrepreneur à la demande du maître d'œuvre. Les agglomérés devront être suffisamment secs avant leur livraison sur le chantier.
Les blocs de béton seront exempts de tous défauts : fissures, déformations ou arrachements ; les cas échéants, les éléments concernés devront être retirés du chantier.
Les caractéristiques des blocs seront les suivantes :
· La résistance à l'écrasement des blocs de béton ne sera pas inférieure à 4 MPa ;
· La porosité ne dépassera pas 15% ;
· La friabilité doit être nulle ;
· Avec les agrégats courants, le dosage suivant, donné à titre indicatif peut permettre d'atteindre les résistances requises : 300 kg de ciment, 800L de gravier et 400L de sable par m3 de béton ; cependant l'entrepreneur fera déterminer, à sa charge, le dosage définitif permettant d'atteindre la résistance exiger au LNTP (Laboratoire National des Travaux Publics).

Les parpaings seront humidifiés suffisamment avant leur mise en place afin que l'eau de mortier ne soit pas absorbée par capillarité.
L'Entreprise doit mettre en place une aire de fabrication des agglos au cas où elle désire les confectionner sur place.
Cet article concerne :
· Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d’épaisseur, exécution à toute hauteur conformément aux indications plus hautes 
· Pour soubassement 
· Maçonnerie de corps creux en béton de granulat lourds de 15 cm d’épaisseur, exécution à toute hauteur conformément aux indications plus hautes 
· Pour maçonnerie cotée 0.15
PLANCHER HOURDIS 16+4 :

Ils seront constitués par des éléments de remplissage en corps creux associés à des poutrelles en béton armé confectionnées mécaniquement avec du béton dosé à 350 kg CPA / m3 ferraillé conformément aux plans de ferraillage ; les parois inférieures recevront un enduit lissé. 
La distance entre les axes des nervures sera de 68 cm et l'épaisseur de l'âme des hourdis ne doit pas être inférieure à 25 mm
La hauteur des entrevous sera de 16 cm, la dalle de compression supérieure aura 4 cm d'épaisseur et armée conformément aux indications des plans d’exécution.
Le délai de séchage des poutrelles à température normale sera de 5 jours entre leur coulage et leur mise en place. 
Les planchers ne seront décoffrés qu'après autorisation du Maître d'œuvre et en tout cas pas avant 21 jours.
Pour toiture des locaux conformément aux indications du plan.
BÉTONS DE FORME DE PENTE

Elle est réalisée en béton non armé dosé à 200 kg de ciment par m3. L'épaisseur minimale de cette forme, au niveau des gouttières ne doit pas être inférieure à 3 cm. Les pentes aménagées doivent au moins être égale à 2 %.
MORTIERS

Les mortiers pour maçonneries auront une consistance plastique telle qu'ils forment dans la main une boule humide et molle qui ne s'affaisse pas entre les doigts, les mortiers pour enduits seront mous mais sans excès. Ils sont destinés aux élévations des murs. Quel que soit le mode de fabrication, les mortiers seront homogènes.
Les mortiers pour hourder seront dosés à 350 kg de ciment /m3 de sable (1 sac de ciment pour deux brouettes et demie de 60 litres).
ENDUITS

Ils seront composés et exécutés comme suit :
1ère couche ou couche d'accrochage :
- dosage 450 kg/m3 de sable 
- épaisseur 10 mm
- surface rugueuse pour une bonne adhérence pas de talonnage ni surfaçage la couche droite couvrir tout le support et ne pas présenter de surcharge.

2ème couche : corps d'enduit ou couche intermédiaire :
- dosage ciment : 400 kg/m3 de sable 
- épaisseur 10 mm
- surface rugueuse obtenue par passage d'une règle. Les lissages à la truelle sont proscrits.
Elle sera exécutée lorsque la première couche aura effectué une partie de sont retrait et au plus tôt, après trois jours d'attente. Cette couche est exécutée pour répondre aux caractéristiques exigées pour l'enduit fini : planitude, rectitude des arêtes, gorges, arrondis etc...
3ème couche : couche de finition 
- dosage en ciment : 350 kg/m3 de sable 
- épaisseur 5 mm
Elle sera appliquée au plus tôt 72 heures après la couche intermédiaire. Elle doit couvrir toute la surface (sauf celle réservée pour la tyrolienne) sans présenter de surcharge. Cette couche ne doit en aucun cas servir à rétablir la planitude de l'enduit qui doit impérativement être obtenue à la 2éme couche.
Les enduits finis présenteront des surfaces régulières, soignées, plans, exemptes de soufflure, cloque etc. ... Les arêtes et les joints seront nets, rectilignes sans écornures ni épaufrures. Les angles saillants et rentrants seront traités au ciment pur et lissé à la cornière. Les supports d'enduit ou de raccordement d'enduit auront une surface nette, propre, exempte d'impuretés pour assurer un accrochage et une adhérence parfaits
Pour tous les murs, poteaux, etc.…
Enduits crispés extérieurs sur façades
[bookmark: OLE_LINK2]Ils sont destinés aux façades des bâtiments qui recevront un enduit rugueux pour la couche finale.
Les enduits crépisses seront constitués de 2 premières couches (gobetis ou couche d’accrochage et le corps d’enduit). La dernière couche rugueuse sera constituée par un enduit tyrolien projeté coloré et écrasé.
Note de calcul :
· Contrainte admissible du sol : 2kg/cm²
· Contrainte caractéristique du béton : 20 Mpa
· Béton dosé à 350 kg/m3
· Nuance de l’acier : Fe E 400 Mpa
· Recouvrement des aciers 50Ø
· Profondeur de scellement des barres 10Ø
· Reprise de bétonnage avec un produit approprié
· Toutes les cotes sont brutes

GARGOUILLES PRÉFABRIQUÉES

Elles seront exécutées en BA de même composition que les bétons armés en élévation mais afin un béton fin (graviers de classe 3/8), coulées dans des coffrages spéciaux et auront un aspect fini très net. Leur section et leur forme seront proposés, sur échantillons, à l'approbation du Maître d'ouvrage et du maître d’œuvre, par l'Entrepreneur en cours d’exécution.
ETANCHÉITÉ 
Le système de base retenu pour l’étanchéité auto protégé de SIPLAST dit : PARAFORSOLO qui concerne aussi bien les parties courantes que les points singuliers tels que les gargouilles.
La mise en œuvre devra être effectuée par un poseur qualifié. A défaut de celui-ci, l’Entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour se confirmer scrupuleusement aux directives de pose arrêtées par le fabricant et notamment pour ce qui concerne les recouvrements soudés « au chalumeau » qui sont de 8 cm pour les recouvrements latéraux et de 15 cm pour les recouvrements longitudinaux.
L’Entrepreneur devra assurer aussi la fourniture et la mise en œuvre conforme de tous les matériaux secondaires et accessoires tels que : 
· Les équerres de relevés ;
· La colle à froid Flinkote

Dans tous les cas, l’Entrepreneur se conformera aux plans et détails d’étanchéité, ainsi qu’aux documents et directives du fabricant et notamment les traversés des gargouilles pour lesquelles le revêtement doit toujours être posé par adhérence par bitume fondu ou soudure à chalumeau.
· Etanchéité courante 
L’étanchéité courante sur la forme de pente est composée d’un complexe défini comme suit : 
· Une couche d’imprégnation à froid FLINKOTE ;
· Une couche d’étanchéité en bitume élastomère SBS mono couche soudée, type PARAFORSOLO GF ou AF soudé directement sur le support (béton de forme), les joints seront soudés au chalumeau.

· Relevé d’étanchéité 
La mise en place des relevés d’étanchéité doit s’effectuer comme suit : 
· Une couche d’imprégnation à froid (FLINKOTE) à raison de 300g/m² sur toute la hauteur de l’acrotère jusqu’au béquet ; 
· Une mise en place d’une équerre de renfort à ailes égales de 25 cm de type PAREQUERRE, soudée au chalumeau par élément de 1m.
· Un relevé d’étanchéité soudé type PARAFOR SOLO GF ou AF.

MENUISERIES MÉTALLIQUES
PORTES ET FENÊTRES MÉTALLIQUES 
Porte métallique (PM) 
Porte métallique peut être persienne ou isoplane, avec ou sans impostes et constituée de double battant de dimension 1.60x 2.10. Les tubes rectangulaires utilisés pour la fabrication de la menuiserie appartiendront à la série lourde et auront respectivement les épaisseurs minimales suivantes : tube rectangulaire de 40 x 80 mm épaisseur minimale de 2,0 mm. Le tube rectangulaire sera placé de sorte que l’épaisseur de la porte équivaille 40mm.
La porte métallique pleine sera constituée comme suit :
· Encadrement en tube rectangulaire de 40x80mm. L’épaisseur du tube ne sera pas inférieure à 2mm
· Deux (02) traverses centrales espacées de 30 cm en tube carré de 40 mm, épaisseur 2 mm
· La traverse basse sera doublée pour former une plinthe
· Remplissage par soudure sur les deux faces d’une tôle 20/10e
· Pose d’un battement de porte en fer plat de 30 x 3 mm
· Trois paumelles en acier à souder de 80 mm.
· Les serrures seront du type Vachette à Canon ou équivalent
FENÊTRE MÉTALLIQUE 

Fourniture et pose d'une fenêtre métallique de 1 m x 1 m avec cadre en tube carré 40 mm et remplissage en fer forgé 10 avec toutes sujétions de fixation par des pattes de scellement, continuité des soudures, peinture glycérophtalique.
PEINTURES

Application de peintures suivant les dispositions des normes et du présent document. Les fournitures devront être conformes et adaptées aux travaux à venir. Elles feront l’objet de réception avant toute mise en œuvre et des surfaces témoin seront préalablement réalisées. L’Entrepreneur devra assurer toutes les quantités à pied d’œuvre, l’application harmonieuse et conforme, l’enlèvement des vieux fonds, la réception des supports, la protection des surfaces qui pourraient être attaquées ou tâchées par les produits de peinture. Tous les travaux de préparation (grattage, décapage brossage, dépoussiérage, …).

Les subjectiles métalliques ne doivent pas comporter de graisse, huile, humidité, ciment, plâtre ou marquage à la craie.
Les tôles et profilés doivent être conformes aux normes NFA 37-100 et NFA 46-402 et 504. Ils seront en particulier exempts de rouille ou calamine.
· Mise en œuvre :
Les travaux ne doivent pas être exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations ni dans des conditions activant le séchage : soleil et vents forts.
D'une manière générale, l'entrepreneur se conformera, pour les conditions d'exécution aux fiches techniques des produits établies par les fabricants et en particulier pour les seuils limites de température et d’hygrométrie.
La finition sera soignée et l'aspect fini sera de type satiné brillant, conforme à la norme NF X 08-002.

Travaux préparatoires et d'apprêts :
Ils sont destinés à rendre le subjectile apte à l'application des produits de peinture. 
Les préparations comprennent suivant la nature du subjectile l'égrenage, le grattage, le dégraissage, le brossage et le ponçage à sec.
Les travaux d'apprêt comprennent :

· Les couches d'impression pigmentées isolantes, hydrofuges et d'accrochage suivant qu'il s'agit de pièces humides ou non, à l'extérieur ou l'intérieur ;
· Les dégrossissages ;
· Les couches primaires anti - corrosives et d'accrochage sur les menuiseries métalliques ;
· Les imprégnations sur bois et contre-plaqués.
L'entrepreneur devra si nécessaire procéder aux travaux d'enduisage s'il subsisterait d'éventuels défauts de surface.
· Travaux de peinture
Pour les peintures, l'entrepreneur exécutera dans certaines pièces qui lui seront indiquées par le Maître d'œuvre des échantillons témoins qui subsisteront jusqu'à la fin des travaux de peinture. Ces pièces témoins représentent les différents aspects et coloris de peintures retenues pour l'intérieur, l'extérieur, les salles d'eau, les pièces particulières et les menuiseries.
Les opérations de préparation et d'aspect étant faites, l'entrepreneur exécutera une couche intermédiaire appliquée sur les couches d'apprêt et compatible avec elles ainsi qu'avec les opérations ultérieures.
· Etendue des prestations
Au titre du présent chapitre, l'attributaire devra assurer les prestations globales suivantes, sans que cette liste soit limitative quant à l'énumération des opérations nécessaires à la bonne réalisation des travaux.
· Peintures vinyliques sur les poteaux de façades et la tyrolienne sur enduits extérieurs des murs de façade
· Peinture à l'eau, conforme au DTU P84- 404, à base d’émulsions acrylique de catégorie appliquée en 3 couches croisées pour les maçonneries.
· Peinture à l'huile sur enduit intérieur vertical 80%
Sur tous les enduits intérieurs des murs bâtiment en trois couches croisées. Les teintes seront choisies par le maître de l'ouvrage sur présentation, par l'Entrepreneur d'un échantillonnage complet.
· Peinture à l'huile sur Menuiseries métalliques
Peintures à l'huile ou glycérophtalique en 3 couches croisées pour les menuiseries en bois et métallique et sur le faux plafond en contre-plaqué.
L’entrepreneur fournira les peintures, vernis, matière pour rebouchage et préparations assimilées. Il sera responsable du choix de tous les produits utilisés et, de ce fait devra en particulier s’assurer que ces produits conviennent parfaitement à l’emploi envisager et qu’ils sont bien compatibles avec le subjectile à recouvrir, avec la couche d’impression appliquée en atelier par le menuisier.
Il conviendra de respecter la nature et les pourcentages des diluants, des durcisseurs et de colorants prescrits par les fabricants pour chaque nature de produit.
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour respecter la réglementation du travail, de la sécurité et de la salubrité, notamment lors de l’emploi de produits portant des étiquettes aux teintes conventionnelles. L’entrepreneur devra exécuter à la charge du présent corps d’état tous les échantillonnages et applications nécessaires pour déterminer les coloris et les nuances de finition et pour mettre au point les modalités d’application correspondantes.
Aucun travail ne sera entrepris avant que la pièce en surface témoin correspondant ne soit agréée par le maître d’œuvre.

[bookmark: _Toc15281328][bookmark: _Toc232528152]E. DEVIS ESTIMATIFS, QUANTITATIFS et BORDEREAUX et RECAPITULATIF des Travaux
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Bassiknou



		Cadre de devis quantitatif et estimatif  pour les travaux de construction Magasin d'Aliment de Bétail dans la localité de Bassiknou

		N°		DESIGNATION		Unité		Quantité		P. Unitaire		P. TOTAL

		I		TRAVAUX PREPARATOIRES

		I.1		Installation et repli de chantier y compris la mise en place d'un bureau de chantier		FF		1.00

				Sous total travaux préparatoires 								- 0

		II		         TERRASSEMENT

		II.1		Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm)		m3		3.84

		II.2		Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm)		m3		3

		II.3		Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques		m3		10.24

		II.4		Remblais autour des ouvrages enterrés		m3		14.24

		II.5		Remblai sous dallages		m3		32.00

				Sous total Terrassement								- 0

		III		          FONDATIONS

		III.1		Béton de propreté sous :

		III.1.1		Semelles isolées (80 x 80 x 25 cm)		m3		0.19

		III.1.2		Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm)		m3		0.15

		III.1.3		Dallage bas		m3		2.88

		III.1.4		Sous agglos de soubassement		m3		0.40

		III.2		Béton armé pour:

		III.2.1		Longrines 		m3		1.92

		III.2.2		Poteaux en soubassement		m3		0.32

		III.2.3		Dallage bas		m3		8.64

		III.3		Maçonnerie pour :

		III.3.1		Agglo pleines de 20*20*40		m²		25.60

				Sous total fondations								- 0

		IV		ELEVATION

		IV.1		Béton armé pour:

		IV.1.1		Semelles isolées (80 x 80 x 25 cm)		m3		0.96

		IV.1.2		Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm)		m3		0.75

		IV.1.3		Poteaux		m3		1.26

		IV.1.4		linteaux/chainage de souronnement		m3		0.72

		IV.1.5		Chainage Haut		m3		1.92

		IV.1.6		Forme de pente 		m3		3.00

		IV.2		Planchers

		IV.2.1		Plancher en corps creux de 16+4		m²		57.62

				Sous total élevations								- 0

		V		Maçonnerie:

		V.1		Agglo creux de 15*20*40		m²		112.00

		V.2		Gargouille  en béton		U		4.00

				Sous total  Maçonnerie								- 0

		VI		Enduits

		VI.1		Enduits lisse sur les murs interieurs		m²		96.00

		VI.2		Enduits lisse sur les murs exterieurs		m²		128.00

		VI.3		Enduits sous plafond		m²		57.48

				Sous total  Enduits								- 0

		VII		   ETANCHEÏTE

		VII.1		Etanchéité monocouche autoprotégée		m²		57.48

		VII.2		Relève d'étanchéité en monocouche avec équerre de renfort		m²		12.00

				Sous total  ETANCHEÏTE								- 0

		VIII		MENUISERIE 

				Fourniture et pose de ménuiserie métallique pour :

		VIII.1		Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.60 x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation.		U		2.00

		VIII.2		Fourniture et pose d'une fenêtre métallique de 1m x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation.		U		6.00

				Sous total  MENUISERIE				*				- 0

		VIIII		PEINTURE 

		VIIII.1		Peinture vinyl mate sur plafonds		m²		57.48

		VIIII.2		Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs		m²		96

		VIIII.3		Peinture Glycéro mate sur murs extérieurs		m²		128.00

				Sous total  PEINTURE								- 0

		                                     TOTAL BATIMENT MAB										- 0





Boumediene



		Cadre de devis quantitatif et estimatif  pour les travaux de construction Magasin d'Aliment de Bétail dans la localité de Boumediene

		N°		DESIGNATION		Unité		Quantité		P. Unitaire		P. TOTAL

		I		TRAVAUX PREPARATOIRES

		I.1		Installation et repli de chantier y compris la mise en place d'un bureau de chantier		FF		1.00

				Sous total travaux préparatoires 								- 0

		II		         TERRASSEMENT

		II.1		Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm)		m3		3.84

		II.2		Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm)		m3		3

		II.3		Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques		m3		10.24

		II.4		Remblais autour des ouvrages enterrés		m3		14.24

		II.5		Remblai sous dallages		m3		32.00

				Sous total Terrassement								- 0

		III		          FONDATIONS

		III.1		Béton de propreté sous :

		III.1.1		Semelles isolées (80 x 80 x 25 cm)		m3		0.19

		III.1.2		Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm)		m3		0.15

		III.1.3		Dallage bas		m3		2.88

		III.1.4		Sous agglos de soubassement		m3		0.40

		III.2		Béton armé pour:

		III.2.1		Longrines 		m3		1.92

		III.2.2		Poteaux en soubassement		m3		0.32

		III.2.3		Dallage bas		m3		8.64

		III.3		Maçonnerie pour :

		III.3.1		Agglo pleines de 20*20*40		m²		25.60

				Sous total fondations								- 0

		IV		ELEVATION

		IV.1		Béton armé pour:

		IV.1.1		Semelles isolées (80 x 80 x 25 cm)		m3		0.96				- 0

		IV.1.2		Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm)		m3		0.75				- 0

		IV.1.3		Poteaux		m3		1.26				- 0

		IV.1.4		linteaux/chainage de souronnement		m3		0.72				- 0

		IV.1.5		Chainage Haut		m3		1.92				- 0

		IV.1.6		Forme de pente 		m3		3.00				- 0

		IV.2		Planchers

		IV.2.1		Plancher en corps creux de 16+4		m²		57.62				- 0

				Sous total élevations								- 0

		V		Maçonnerie:

		V.1		Agglo creux de 15*20*40		m²		112.00				- 0

		V.2		Gargouille  en béton		U		4.00				- 0

				Sous total  Maçonnerie								- 0

		VI		Enduits

		VI.1		Enduits lisse sur les murs interieurs		m²		96.00				- 0

		VI.2		Enduits lisse sur les murs exterieurs		m²		128.00				- 0

		VI.3		Enduits sous plafond		m²		57.48				- 0

				Sous total  Enduits								- 0

		VII		   ETANCHEÏTE

		VII.1		Etanchéité monocouche autoprotégée		m²		57.48				- 0

		VII.2		Relève d'étanchéité en monocouche avec équerre de renfort		m²		12.00				- 0

				Sous total  ETANCHEÏTE								- 0

		VIII		MENUISERIE 

				Fourniture et pose de ménuiserie métallique pour :

		VIII.1		Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.60 x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation.		U		2.00				- 0

		VIII.3		Fourniture et pose d'une fenêtre métallique de 1m x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation.		U		6.00				- 0

				Sous total  MENUISERIE				*				- 0

		VIIII		PEINTURE 

		VIIII.1		Peinture vinyl mate sur plafonds		m²		57.48				- 0

		VIIII.2		Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs		m²		96				- 0

		VIIII.3		Peinture Glycéro mate sur murs extérieurs		m²		128.00				- 0

				Sous total  PEINTURE								- 0

		                                     TOTAL BATIMENT MAB										- 0





Abague



		Cadre de devis quantitatif et estimatif  pour les travaux de construction Magasin d'Aliment de Bétail dans la localité de Abagué

		N°		DESIGNATION		Unité		Quantité		P. Unitaire		P. TOTAL

		I		TRAVAUX PREPARATOIRES

		I.1		Installation et repli de chantier y compris la mise en place d'un bureau de chantier		FF		1.00				- 0

				Sous total travaux préparatoires 								- 0

		II		         TERRASSEMENT

		II.1		Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm)		m3		3.84				- 0

		II.2		Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm)		m3		3				- 0

		II.3		Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques		m3		10.24				- 0

		II.4		Remblais autour des ouvrages enterrés		m3		14.24				- 0

		II.5		Remblai sous dallages		m3		32.00				- 0

				Sous total Terrassement								- 0

		III		          FONDATIONS

		III.1		Béton de propreté sous :

		III.1.1		Semelles isolées (80 x 80 x 25 cm)		m3		0.19				- 0

		III.1.2		Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm)		m3		0.15				- 0

		III.1.3		Dallage bas		m3		2.88				- 0

		III.1.4		Sous agglos de soubassement		m3		0.40				- 0

		III.2		Béton armé pour:

		III.2.1		Longrines 		m3		1.92				- 0

		III.2.2		Poteaux en soubassement		m3		0.32				- 0

		III.2.3		Dallage bas		m3		8.64				- 0

		III.3		Maçonnerie pour :

		III.3.1		Agglo pleines de 20*20*40		m²		25.60				- 0

				Sous total fondations								- 0

		IV		ELEVATION

		IV.1		Béton armé pour:

		IV.1.1		Semelles isolées (80 x 80 x 25 cm)		m3		0.96				- 0

		IV.1.2		Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm)		m3		0.75				- 0

		IV.1.3		Poteaux		m3		1.26				- 0

		IV.1.4		linteaux/chainage de souronnement		m3		0.72				- 0

		IV.1.5		Chainage Haut		m3		1.92				- 0

		IV.1.6		Forme de pente 		m3		3.00				- 0

		IV.2		Planchers

		IV.2.1		Plancher en corps creux de 16+4		m²		57.62				- 0

				Sous total élevations								- 0

		V		Maçonnerie:

		V.1		Agglo creux de 15*20*40		m²		112.00				- 0

		V.2		Gargouille  en béton		U		4.00				- 0

				Sous total  Maçonnerie								- 0

		VI		Enduits

		VI.1		Enduits lisse sur les murs interieurs		m²		96.00				- 0

		VI.2		Enduits lisse sur les murs exterieurs		m²		128.00				- 0

		VI.3		Enduits sous plafond		m²		57.48				- 0

				Sous total  Enduits								- 0

		VII		   ETANCHEÏTE

		VII.1		Etanchéité monocouche autoprotégée		m²		57.48				- 0

		VII.2		Relève d'étanchéité en monocouche avec équerre de renfort		m²		12.00				- 0

				Sous total  ETANCHEÏTE								- 0

		VIII		MENUISERIE 

				Fourniture et pose de ménuiserie métallique pour :

		VIII.1		Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.60 x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation.		U		2.00				- 0

		VIII.3		Fourniture et pose d'une fenêtre métallique de 1m x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation.		U		6.00				- 0

				Sous total  MENUISERIE				*				- 0

		VIIII		PEINTURE 

		VIIII.1		Peinture vinyl mate sur plafonds		m²		57.48				- 0

		VIIII.2		Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs		m²		96				- 0

		VIIII.3		Peinture Glycéro mate sur murs extérieurs		m²		128.00				- 0

				Sous total  PEINTURE								- 0

		                                     TOTAL BATIMENT MAB										- 0





Koumneni



		Cadre de devis quantitatif et estimatif  pour les travaux de construction Magasin d'Aliment de Bétail dans la localité de Koumneni

		N°		DESIGNATION		Unité		Quantité		P. Unitaire		P. TOTAL

		I		TRAVAUX PREPARATOIRES

		I.1		Installation et repli de chantier y compris la mise en place d'un bureau de chantier		FF		1.00				- 0

				Sous total travaux préparatoires 								- 0

		II		         TERRASSEMENT

		II.1		Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm)		m3		3.84				- 0

		II.2		Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm)		m3		3				- 0

		II.3		Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques		m3		10.24				- 0

		II.4		Remblais autour des ouvrages enterrés		m3		14.24				- 0

		II.5		Remblai sous dallages		m3		32.00				- 0

				Sous total Terrassement								- 0

		III		          FONDATIONS

		III.1		Béton de propreté sous :

		III.1.1		Semelles isolées (80 x 80 x 25 cm)		m3		0.19				- 0

		III.1.2		Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm)		m3		0.15				- 0

		III.1.3		Dallage bas		m3		2.88				- 0

		III.1.4		Sous agglos de soubassement		m3		0.40				- 0

		III.2		Béton armé pour:

		III.2.1		Longrines 		m3		1.92				- 0

		III.2.2		Poteaux en soubassement		m3		0.32				- 0

		III.2.3		Dallage bas		m3		8.64				- 0

		III.3		Maçonnerie pour :

		III.3.1		Agglo pleines de 20*20*40		m²		25.60				- 0

				Sous total fondations								- 0

		IV		ELEVATION

		IV.1		Béton armé pour:

		IV.1.1		Semelles isolées (80 x 80 x 25 cm)		m3		0.96				- 0

		IV.1.2		Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm)		m3		0.75				- 0

		IV.1.3		Poteaux		m3		1.26				- 0

		IV.1.4		linteaux/chainage de souronnement		m3		0.72				- 0

		IV.1.5		Chainage Haut		m3		1.92				- 0

		IV.1.6		Forme de pente 		m3		3.00				- 0

		IV.2		Planchers

		IV.2.1		Plancher en corps creux de 16+4		m²		57.62				- 0

				Sous total élevations								- 0

		V		Maçonnerie:

		V.1		Agglo creux de 15*20*40		m²		112.00				- 0

		V.2		Gargouille  en béton		U		4.00				- 0

				Sous total  Maçonnerie								- 0

		VI		Enduits

		VI.1		Enduits lisse sur les murs interieurs		m²		96.00				- 0

		VI.2		Enduits lisse sur les murs exterieurs		m²		128.00				- 0

		VI.3		Enduits sous plafond		m²		57.48				- 0

				Sous total  Enduits								- 0

		VII		   ETANCHEÏTE

		VII.1		Etanchéité monocouche autoprotégée		m²		57.48				- 0

		VII.2		Relève d'étanchéité en monocouche avec équerre de renfort		m²		12.00				- 0

				Sous total  ETANCHEÏTE								- 0

		VIII		MENUISERIE 

				Fourniture et pose de ménuiserie métallique pour :

		VIII.1		Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.60 x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation.		U		2.00				- 0

		VIII.3		Fourniture et pose d'une fenêtre métallique de 1m x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation.		U		6.00				- 0

				Sous total  MENUISERIE				*				- 0

		VIIII		PEINTURE 

		VIIII.1		Peinture vinyl mate sur plafonds		m²		57.48				- 0

		VIIII.2		Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs		m²		96				- 0

		VIIII.3		Peinture Glycéro mate sur murs extérieurs		m²		128.00				- 0

				Sous total  PEINTURE								- 0

		                                     TOTAL BATIMENT MAB										- 0





Dar El Kheir



		Cadre de devis quantitatif et estimatif  pour les travaux de construction Magasin d'Aliment de Bétail dans la localité deDar El Kheir

		N°		DESIGNATION		Unité		Quantité		P. Unitaire		P. TOTAL

		I		TRAVAUX PREPARATOIRES

		I.1		Installation et repli de chantier y compris la mise en place d'un bureau de chantier		FF		1.00				- 0

				Sous total travaux préparatoires 								- 0

		II		         TERRASSEMENT

		II.1		Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm)		m3		3.84				- 0

		II.2		Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm)		m3		3				- 0

		II.3		Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques		m3		10.24				- 0

		II.4		Remblais autour des ouvrages enterrés		m3		14.24				- 0

		II.5		Remblai sous dallages		m3		32.00				- 0

				Sous total Terrassement								- 0

		III		          FONDATIONS

		III.1		Béton de propreté sous :

		III.1.1		Semelles isolées (80 x 80 x 25 cm)		m3		0.19				- 0

		III.1.2		Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm)		m3		0.15				- 0

		III.1.3		Dallage bas		m3		2.88				- 0

		III.1.4		Sous agglos de soubassement		m3		0.40				- 0

		III.2		Béton armé pour:

		III.2.1		Longrines 		m3		1.92				- 0

		III.2.2		Poteaux en soubassement		m3		0.32				- 0

		III.2.3		Dallage bas		m3		8.64				- 0

		III.3		Maçonnerie pour :

		III.3.1		Agglo pleines de 20*20*40		m²		25.60				- 0

				Sous total fondations								- 0

		IV		ELEVATION

		IV.1		Béton armé pour:

		IV.1.1		Semelles isolées (80 x 80 x 25 cm)		m3		0.96				- 0

		IV.1.2		Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm)		m3		0.75				- 0

		IV.1.3		Poteaux		m3		1.26				- 0

		IV.1.4		linteaux/chainage de souronnement		m3		0.72				- 0

		IV.1.5		Chainage Haut		m3		1.92				- 0

		IV.1.6		Forme de pente 		m3		3.00				- 0

		IV.2		Planchers

		IV.2.1		Plancher en corps creux de 16+4		m²		57.62				- 0

				Sous total élevations								- 0

		V		Maçonnerie:

		V.1		Agglo creux de 15*20*40		m²		112.00				- 0

		V.2		Gargouille  en béton		U		4.00				- 0

				Sous total  Maçonnerie								- 0

		VI		Enduits

		VI.1		Enduits lisse sur les murs interieurs		m²		96.00				- 0

		VI.2		Enduits lisse sur les murs exterieurs		m²		128.00				- 0

		VI.3		Enduits sous plafond		m²		57.48				- 0

				Sous total  Enduits								- 0

		VII		   ETANCHEÏTE

		VII.1		Etanchéité monocouche autoprotégée		m²		57.48				- 0

		VII.2		Relève d'étanchéité en monocouche avec équerre de renfort		m²		12.00				- 0

				Sous total  ETANCHEÏTE								- 0

		VIII		MENUISERIE 

				Fourniture et pose de ménuiserie métallique pour :

		VIII.1		Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.60 x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation.		U		2.00				- 0

		VIII.3		Fourniture et pose d'une fenêtre métallique de 1m x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation.		U		6.00				- 0

				Sous total  MENUISERIE				*				- 0

		VIIII		PEINTURE 

		VIIII.1		Peinture vinyl mate sur plafonds		m²		57.48				- 0

		VIIII.2		Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs		m²		96				- 0

		VIIII.3		Peinture Glycéro mate sur murs extérieurs		m²		128.00				- 0

				Sous total  PEINTURE								- 0

		                                     TOTAL BATIMENT MAB										- 0
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  Travaux de construction de   cinq (5)   magasins de stockage  d’aliment de Bétail   dans   les localités Bassiknou commune de  Bassiknou, Boumediene commune de Meghvé, Abagué  commune de Dhar, Koumneni commune de Mesghoule et  Dhar El Kheir commune de Sivan,   Moughataa de  Bassikounou et Adel Bagrou Wilaya de Hodh Chargui              

