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[bookmark: _Toc237986007]CAHIER DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

[bookmark: _Toc3988932][bookmark: _Toc4128729][bookmark: _Toc4150043][bookmark: _Toc6591753][bookmark: _Toc417381767][bookmark: _Toc237986008]GENERALITES

1.1 [bookmark: _Toc417381771][bookmark: _Toc237986009] Objet
Les présentes spécifications techniques ont pour objet de préciser les caractéristiques et les modalités d’exécution de l’ensemble des travaux de construction de six parcs de vaccination dans le cadre du projet appui aux urgences pastorales.
1.2 [bookmark: _Toc237986010] La nature des travaux
Les travaux comprennent essentiellement la construction de six parcs de vaccination avec un dispositif adapter pour vacciner les petits ruminants, Construction d’un bac à incinéré en béton armé et d’un air de récupération des déchets en agglos plein au niveau des localités de Soumanty, Neriya, Gaat Agnam, Arch Cheikh Heyba, Tevrag Zein et Ahmed Louly, respectivement dans les communes de Bassiknou, Megheve, Dhar, Adel Bagrou, Sivane et Masghoul, dans les Moughataa de Bassiknou et d’Adel Bagrou, Wilaya du Hodh Chargui.

	Lot
	Moughataa
	Commune
	Localités
	Travaux à réaliser 

	Lot 1
	Bassiknou
	Bassiknou
	Soumanty
	Construction d’un parc de vaccination avec un dispositif adapter pour vacciner les petits ruminants, Construction d’un bac à incinérer en béton armé et d’un air de récupération des déchets en agglos plein



	
	
	Meghve
	Neriya
	

	
	
	Dhar
	Gaat Agnam
	

	

Lot 2
	Adel Bagrou
	Adel Bagrou
	Arch Cheikh Heyba 
	

	
	
	Sivane
	Tevrag Zeine
	

	
	
	Masghoul
	Ahmed Louly
	



1.3 [bookmark: _Toc3988942][bookmark: _Toc4128739][bookmark: _Toc4150053][bookmark: _Toc6591758][bookmark: _Toc237986011]   Caractéristique des ouvrages (Consistance du projet)
Les travaux objet du présent cahier de prescriptions techniques particulières consistent en la construction de six pars de vaccination. Le parc est constitué de :

· Un parc d’attente de 144m²,
· Une entré du parc d’attente de 2m de largeur ;
· Un couloir de vaccination de 11,2m² (14mx0,8m) ; 

· Un parc de vaccination type Composé de :
· Un (1) parc d’attente,
· Un (1) couloir de vaccination ou de forçage, 
· L’entrée du parc, celle du couloir et la sortie de ce dernier,
· Trois (3) portes métalliques coulissantes sur rails pour les entrées du parc d’attente, du couloir de vaccination et la sortie de celui-ci.
· Un Local incinérateur en béton armé de dimension de 1mx1m et de hauteur 1m construit conformément au dossier d’exécution ;
· Une aire de récupération de déchets en béton armé de dimension de 2m x2m et de hauteur 1m construit conformément au dossier d’exécution ;
Tous les profilés IPN, UPN et les fers plats, utilisés pour l’exécution des divers éléments métalliques des parcs de vaccination doivent être au moins de la nuance E 24 norme AFNOR A 35 501.
Ces structures métalliques devront être protégées efficacement contre la corrosion par de la peinture appropriée.
Les ouvrages à construire sont composés des principaux corps de métiers suivants :
· Travaux préparatoires d’installation ;
· Terrassement ;
· Gros-œuvre ;
· Menuiseries métalliques ;
· Peinture ;
[bookmark: _Toc417381773]
[bookmark: _Toc237986012]TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1 [bookmark: _Toc3988945][bookmark: _Toc4128742][bookmark: _Toc4150056][bookmark: _Toc6591762][bookmark: _Toc417381774][bookmark: _Toc237986013] Installation du chantier
L’installation du chantier comporte :

· La mobilisation de l’ensemble des moyens humains et logistiques nécessaire pour le démarrage effectif des travaux ;
· La mise sur pied du personnel cadre, maîtrise et ouvriers nécessaires pour l’exécution des travaux (coordination, encadrement technique, gestion des approvisionnements, représentant et vis- à- vis de l’entreprise pour l’administration) ;
· La mise sur pied du matériel roulant (différents véhicules pour les approvisionnements et liaison), du matériel de chantier (aiguilles vibrantes, niveau topographique, vibropondeuses, bétonnières…), du matériel de coffrage et d’échafaudage et du petit matériel de chantier (pelles, pioches, marteau, burins, cordes, gamètes, …) ;
· La souscription à une assurance couvrant l’ensemble des risques à la charge de l’entrepreneur (voir dossier administratif et CPTG) ;
· Les branchements provisoires d’eau, d’électricité et de téléphonie ;
· L’organisation de l’aire du chantier en y aménageant :
· Une baraque de chantier pour les réunions de chantier :
· Dimensions : 5x4m
· Équipement : table de réunion pour 6 places minimum (table de 3x1,2m et 6 chaises), un journal de chantier trifolio, prises d’électricité, éclairage, conditionnement d’air
· Document à mettre sur place : le dossier complet du marché écrit et dessiné ;
· Les différents circuits pour l’approvisionnement des matériaux et le transport des matériaux à évacuer vers la décharge publique ;
· Les différentes aires de préfabrication (agglos, béton, ferraillage.) et de stockage des matériaux bruts (sable, gravier…), de manutention (échelles, échafaudages mobiles, monte-charges), bétonnière, aiguilles vibrantes…) ;
· Un panneau de chantier en arabe et en français posé à l’entrée du chantier selon modèle approuvé par le Maître d’ouvrage.
· Le repli et nettoyage des aires du chantier après l’achèvement des travaux et la démobilisation de son matériel.
· Le gardiennage de chantier de jour et de nuit pendant toute la durée des travaux 

[bookmark: _Toc237986014]TERRASSEMENT

3.1 [bookmark: _Toc417381779][bookmark: _Toc237986015]Décapage- nivellement –implantation
Si la couche superficielle de la terre est meuble et/ou poussiéreuse, elle sera décapée sur 10cm à 20cm de profondeur.
Le produit de décapage sera transporté à une distance conséquente de l’emprise du parc à construire.
Si le sol est dur, la plateforme du parc devra être légèrement en pente régulière afin d’assurer l’écoulement des eaux de pluie pour éviter sa transformation en bourbier pendant la saison d’hivernage.
3.2 [bookmark: _Toc237986016][bookmark: _Toc3988951][bookmark: _Toc4128748][bookmark: _Toc4150062][bookmark: _Toc6591768][bookmark: _Toc417381780]Fouilles en puits 
Elles sont réalisées pour les semelles isolées (socle de scellement) des poteaux IPN 160 et IPN 120 du parc d’attente et du couloir de vaccination. En cas de nécessité toutes les précautions, de blindage et d’étaiement des parois, seront prises.
Les dimensions en plan de ces fouilles doivent permettre toutes les manipulations pour une mise en œuvre correcte des ouvrages.
En tout état de cause les dimensions en plan de ces fouilles ne doivent pas être inférieures à 0,70m de largeur et 0,95 m de longueur.
3.3 [bookmark: _Toc237986017]Fouilles en tranchées
Les fouilles en tranchées sont destinées à recevoir :
La rainure IPN 100 de la porte d’entré 

3.4 [bookmark: _Toc237986018]Remblais au droit des fondations.
Les remblais seront constitués par les terres provenant des fouilles. Leur mise en place se fera telle sorte que ni les semelles de scellement des poteaux IPN 120 et IPN 160, ni ces derniers ne subissent aucun dommage.
Les remblais seront arrosés, bien compactés à la dame à main en fonte par petites couches de 10cm.

[bookmark: _Toc237986019]GROS ŒUVRE.
4.1 [bookmark: _Toc237986020]Caractéristique des matériaux
Les caractéristiques des matériaux sont les suivantes :
4.1.1 Sables pour béton.
Les sables doivent provenir de carrières agréées ou connues pour la qualité de leurs matériaux. Cependant les lits des cours d’eau pourront être utilisés.
Les sables doivent être propres donc ne pas contenir un pourcentage d’éléments fins (limon, vases, argile) inférieurs à 2%. Par ailleurs, leur granularité doit être comprise entre 0,4 et 6,3mm.
L’équivalent du sable doit être supérieur à 80.
4.1.2 Graviers :
Les graviers doivent être exempts de particules argileuses, terreuses ou de matériaux friables susceptibles de nuire à leur résistance et à leur propreté. Leur granularité doit être comprise entre 6 et 25 mm
4.1.3 Ciment.
Les ciments à utiliser seront, sauf indication contraire du maître d’ouvrage ou de son représentant, des ciments à prise lente de la classe PORLAND artificiel 42.5.
Les ciments doivent être livrés en sac de 50 Kg à l’exclusion de tout emballage. Tout sac déchiré ou contenant des grumeaux doit être refusé. Les récupérations de poussière de ciment sont proscrites.
4.1.4 Les fers à béton
Les aciers à utiliser pour les travaux seront du type laminés haute adhérence de nuance Fe E40 pour les aciers de construction, Fe E24 pour les aciers de couture et de montage et Fe E50 pour les TS.
La surface des barres sera exempte de paille, fente, strie, gerçure, soufflure. Lors de leur mise en œuvre, elles seront parfaitement propres sans rouille non adhérente, peinture, graisse, ciment, terre.
Les crochets seront des crochets normaux, à 45°, à retour d'équerre ou à ancrage à double coude, leur rayon intérieur sera au moins égale 5,5 fois leur diamètre.
Le recouvrement des barres sera d'au moins 40 fois le diamètre pour les barres droites. 
Les aciers de couture seront ancrés de part et d'autre de la surface de reprise. Sauf autorisation expresse du Maître d'œuvre, il sera interdit d'employer des armatures de nuance différente dans un même élément en ce qui concerne les aciers de construction.
La distance entre les deux barres contiguës d'une même nappe sera au moins égale à 1,5 fois la dimension maximale des granulats utilisés. La distance verticale entre deux barres sera au moins égale à la dimension maximale des granulats autorisés. L'enrobage minimal des armatures sera de :
· 3 cm pour les parties des éléments exposés à l'air extérieur, et les fondations ;
· 2 cm pour les parties des éléments exposés côté intérieur à des habitacles.

4.1.5 L’eau de gâchage.
Les eaux employées pour le gâchage des bétons contiendront par litre moins de 15 grammes de sels dissous et moins de 2 grammes de matière en suspension. Elles seront exemptes d’acides et de magnésie en proportion notable. Leur température ne doit pas excéder 30ºC.
4.1.6 Coffrage.
Les coffrages doivent être soit métalliques soit en planches 2T de 24 à 30 mm d’épaisseur.
Par ailleurs ils doivent 
1. Être sains, de bonnes qualités, exempts de fentes et de cassures s’ils sont en planches 
1. Être indéformables et rigides avant, pendant et après le coulage du béton.
1. Résister aux chocs dus à la manutention, à la charge, à la poussée et aux efforts résultants du damage et de la vibration sans gauchir, sans se déplacer (être stable) et conserver ses dimensions initiales.
Après décoffrage et avant un nouvel emploi, les coffrages seront soigneusement nettoyés et débarrassés de toutes les impuretés.
4.2 [bookmark: _Toc237986021]Confection et qualification du béton :
Les bétons doivent être homogènes, les graviers parfaitement enrobés de liant. Aucun béton desséché ou ayant fait un début de prise ne pourra être employé.
4.2.1 Transport et mise en œuvre des bétons.
Les bétons seront transportés à pied d’œuvre par des procédés agréés par le représentant du maître d’ouvrage et permettant d’éviter toute ségrégation, tout début de prise et toute dessiccation prématurée.
Sauf autorisation expresse, aucun béton ne pourra être mis en place sans la présence du représentant du maître d’ouvrage, ni être déversé librement d’une hauteur supérieure à 1,50m.
Par ailleurs, toutes les dispositions voulues seront prises pour ne pas déplacer les profilés IPN 120 devant être enrobés ou scellés dans le béton d’une part et pour disposer les armatures de telle sorte que leurs positions et leurs écartements soient rigoureusement respectés pendant le bétonnage d’autre part.
4.2.2  Décoffrage
Le décoffrage sera effectué sans chocs lorsque le béton aura acquis un durcissement leur permettant de supporter les contraintes auxquelles il devra être soumis après le décoffrage dans les conditions de sécurité suffisantes.
4.2.3 10. Cure Béton 
Dès le début de prise sur les surfaces nues et aussitôt après le décoffrage sur les autres, le béton devra être protégé de la dessiccation surtout par temps chaud. Pour ce faire on pourra utiliser du sable humide, des sacs ou des paillassons maintenus constamment mouillés.

Notons bien :
Tous les supports seront fixés sur des dalles en béton profondes de 60 cm et large de 50 cm.


4.3 [bookmark: _Toc237986022]Le parc d’attente
Le parc d’attente est un carré de 12 m de côté dont l’une des diagonales est prise comme axe de symétrie. Son périmètre est de 48m et sa superficie de 144m2 est suffisante pour contenir une centaine de bêtes. Sa clôture d’une hauteur de 1,70m au-dessus de terrain naturel sera constituée par des poteaux et des lisses.
4.3.1  Les poteaux
Les poteaux seront réalisés avec des profilés IPN 120 de 2,30 m de longueur totale, distants de 2 m d’axe à axe. Ces poteaux seront scellés dans des socles (semelles isolées) en béton armé dosé à 350 Kg/m3. Les semelles isolées seront coulées sans reprises et auront une forme rectangulaire de 0,50 x 0,50 m et une hauteur de 0,70m. Elles reposeront sur un béton de propreté de 0,70 x 0,70 x 0,10 m de dimensions et dosé à 200Kg/m3.
Les armatures des semelles seront constituées par des aciers haute adhérence nuance Fe E40 de 8mm de diamètre sous forme U avec un écartement de 15cm. 
4.3.2  Les lisses
· Les lisses de la clôture seront constituées par des tubes ronds noirs 50/60 mm de diamètre et de 3 mm d’épaisseur. Ces tubes doivent être en acier étiré sans soudure de 6 m de longueur, dont l’élasticité permet de résister à la forte poussée des animaux sans subir de déformation permanente.
· Les tubes inférieurs et supérieurs seront distants de 0,40m respectivement du terrain naturel et des tubes immédiatement inférieurs
· Les tubes intermédiaires seront distants de 0,30m.
4.3.3 Les liaisons  
Les liaisons entre les lisses et les poteaux doivent être faites avec des cornières 50 soudés entre les deux parties (lisses et poteaux)  
4.4 [bookmark: _Toc237986023]Le couloir de vaccination :
Le couloir de vaccination ou couloir de forçage sera situé dans le prolongement de l’axe de symétrie du parc d’attente. D’une longueur totale de  14m et d’une largeur utile de 0,80m.
La clôture du couloir d’attente sera identique à celle du parc d’attente tant du point de vue éléments (poteaux, lisses) que liaisons.
La hauteur de la clôture est de 1,70m au-dessus de Terrain Naturel pour le coté situé du côté de l’entrée du parc d’attente et de 1,30m au-dessus de Terrain Naturel côté vaccination
4.5 [bookmark: _Toc237986024]Les ouvertures du parc 
 L’entrée du parc d’attente.
Les animaux entrent dans le parc d’attente par une entrée de 2m de largeur pratiquée sur l’un des côtés du carré près du départ du couloir de vaccination.
 L’entrée du couloir de vaccination
Située à la jonction parc d’attente et couloir de vaccination, sa largeur est de 0,6m.
 La sortie du couloir de vaccination.
Située au bout du couloir de vaccination, sa largeur est de 0,60m.
4.6 [bookmark: _Toc237986025] Portes du parc.
Porte de l’entrée parc d’attente.
Elle sera réalisée par une porte coulissante métallique de 2m de largeur et 1,45 m de hauteur supportée par un portique métallique de 6m de longueur formant deux passes de 2m de largeur chacune.
La porte métallique glisse sur la partie haut du portique (IPN 160) par le biais de trois (3) chapeaux en UPN 80 soudé d’une partie avec la porte et glissant sur le cadre IPN 160 à travers un tube rond plein de 40 mm de diamètre et d’une longueur de 17cm et coulisse sur la partie basse sur IPN 100.
Cette porte sera constituée par :
· Un cadre en UPN 80 de 2m de largeur pour 1,45m de hauteur
· cinq tubes noirs 50/60 mm de diamètre et de 3 mm d’épaisseur, horizontaux distants de 25 cm.
Le portique sera constitué par :
· 1 IPN 160 horizontal de 6 m de longueur fixé sur la partie supérieure 
· 2 IPN 160 verticaux (joues du portique) de 2,90m de hauteur totale dont 2,30 au-dessus du terrain naturel, l’un de ceux deux IPN sera soulagé par un poteau IPN 160 incliné d’une longueur de 2m.
· 1 IPN 100 horizontal pour le coulissement de la porte et elle sera encré dans une assise en béton banché.
Porte de l’entrée couloir vaccination.
Elle sera réalisée par une porte coulissante métallique de 1m de largeur et 1,45 m de hauteur supportée par un portique métallique de 2.5m de longueur formant deux passes de 1.25m de largeur chacune.
La porte métallique glisse sur la partie haut du portique (IPN 160) par le biais de deux (2) chapeaux en UPN 80 soudé d’une partie avec la porte et glissant sur le cadre IPN 160 à travers un tube rond plein de 40 mm de diamètre et d’une longueur de 17cm et coulisse sur la partie basse sur IPN 100.
Cette porte sera constituée par :
· un cadre en UPN 80 de 1.10m de largeur pour 1,45m de hauteur
· cinq tubes noirs 60 mm de diamètre et de 3 mm d’épaisseur, horizontaux distants de 25 cm.
Le portique sera constitué par :
· 1 IPN 160 horizontal de 2.5 m de longueur 
· 2 IPN 160 verticaux (joues du portique) de 2,90m de hauteur totale dont 2,30 au-dessus du terrain naturel, l’un de ceux deux IPN sera soulagé par un poteau IPN 160 incliné d’une longueur de 2m.
· 1 IPN 100 horizontal pour le coulissement de la porte et elle sera encré dans une assise en béton banché.
 Porte de la sortie du couloir de vaccination.

Elle sera réalisée par une porte coulissante métallique de 1m de largeur et 1,45 m de hauteur supportée par un portique métallique de 2.5m de longueur formant deux passes de 1.25m de largeur chacune.
La porte métallique glisse sur la partie haut du portique (IPN 160) par le biais de deux (2) chapeaux en UPN 80 soudé d’une partie avec la porte et glissant sur le cadre IPN 160 à travers un tube rond plein de 40 mm de diamètre et d’une longueur de 17cm et coulisse sur la partie basse sur IPN 100.
Cette porte sera constituée par :
1. un cadre en UPN 80 de 1.10m de largeur pour 1,45m de hauteur
1. Sept tubes noirs 60 mm de diamètre et de 3 mm d’épaisseur, horizontaux distants de 20 cm.
Le portique sera constitué par :
· 1 IPN 160 horizontal de 2.5 m de longueur 
· 2 IPN 160 verticaux (joues du portique) de 2,90m de hauteur totale dont 2,30 au-dessus du terrain naturel, l’un de ceux deux IPN sera soulagé par un poteau IPN 160 incliné d’une longueur de 2m.
· 1 IPN 100 horizontal pour le coulissement de la porte et elle sera encré dans une assise en béton banché.
[bookmark: _Toc237986026]PEINTURES METALLIQUES.
Toutes les pièces métalliques devant rester à l’air libre recevront au moins deux couches de peinture antirouille avec toutes sujétions Ces peintures devront être agréées par le contrôleur d’action contre la faim.


[bookmark: _Toc237986027]Annexe 
[bookmark: _Toc237986028]CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
[bookmark: _Toc237986029]PIECE GRAPHIQUE
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DQE PARC VACCINATION vf.xlsx
Cadre de devis

				Travaux de construction de 06 parcs de vaccination pour les grands ruminants, avec un dispositif adapté pour vacciner les petits ruminants au niveau des localités de Soumanty, Neriya, Gaat Agnam, Arch Cheikh Heyba, Tevrag Zein et Ahmed Louly, respectivement dans les communes de Bassiknou, Megheve, Dhar, Adel Bagrou, Sivane et Masghoul, dans les Moughataa de Bassiknou et d’Adel Bagrou, Wilaya du Hodh Chargui.



		Lot1		                                                                                              Soumanty		No 		Désignation		U		Qt		PU (MRU)		PT (MRU)

						A		Installation de chantier

						1		Installation & repli de chantier

						2		Installation plus repli de chantier y compris décapage et nettoyage du site avant et après les travaux avec toutes sujétions 		ff		1

								Total 0 (installation de chantier)



						B		STRUCTURE METALLIQUE

								Clôture parc d'attente

						1		Fourniture et installation des IPN 120 de 12 m de longueur pour poteaux de clôture  y compris toutes sujétions de pose 		u		8.0

						2		Fourniture et installation des tubes ronds 50 noir en acier étiré de 6 m pour les lisses  y compris toutes sujétions de pose 		u		45.0

						3		Fourniture et pose des brides à cheval plus boulons et écrou 15 pour la fixation des poteaux et les lisses  y compris toutes sujétions  		u		148

						4		porte coulissante métallique pour l'entrée du parc de 2m de largeur et 250 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur  y compris toutes sujétions 		u		1.0

						5		Fourniture et installation des INP 140 de 12 m de longueur pour portique  et poteau support compris toutes sujétions de pose 		u		1.0

						6		Application des trois couches de peinture anti rouille sur toute la structure métallique du parc de vaccination		ff		1.0

								Sous-Total I.1 clôture parc d'attente )



						B		COULOIR DE VACCINATION :

						1		Fourniture et installation des INP 120 de 12 m de longueur pour poteaux de clôture  y compris toutes sujétions de pose 		u		4.0

						2		Fourniture et installation des tubes ronds 50 noir en acier étiré de 6 m pour les lisses  y compris toutes sujétions de pose 		u		25.0

						3		Fourniture et pose des brides à cheval plus boulons et écrou 15 pour la fixation des poteaux et les lisses  y compris toutes sujétions 		u		80.0

						4		porte coulissante métallique pour l'entrée du couloir de vaccination de 1m de largeur et 2,50 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						5		porte coulissante métallique pour la sortie du couloir de vaccination de 0,8 m de largeur et 2.50 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						6		Fourniture et installation des IPN 140 de 12 m de longueur pour portique  y compris toutes sujétions de pose 		u		1.0

								Sous-Total II.1 (Couloir de vaccination )

						B		 Tavaux génie civil

								Fondation de  clôture du parc d'attente

						1		Volume de fouille semelles isolé		m3		16.8

						2		Volume  béton de propreté semelles isolé 		m3		0.6

						3		Volume gros béton dosé à 350kg/m3 pour semelles isolé		m3		8.9

								Sous-Total III.1 (fondation clôture parc d'attente )

								Fondation et dallage couloir de vaccination

						1		Volume de fouille semelles isolé		m3		13.6

						2		Volume  béton de propreté semelles isolé et dallage bas couloir vaccination 		m3		1.5

						3		Volume gros béton dosé à 350kg/m3 pour semelles isolé		m3		7.2

								Sous-Total III.1 (fondation couloir de vaccination )

						D		Dispositif pour vacciner les petits ruminants

						1		Fourniture d'un filet en polyéthylène (mailles de 60 mm X 6mm), diamètre des fils 15 mm po ur un longueur de 80 m et hauteur de 1.7m		ML		80

						2		Colliers de serrage plastique de 20 cm		Paquet 		10

						E		Total Dispositif pour vacciner les petits ruminants

								Assainissement (Gestion des déchets)

						1		Construction d’un bac à incinérer en béton armé de dimension 1m x 1m x 1 m hauteur, mini d'une grille en acier inoxidable. Comprenant le génie civil (dosage 350 kg/m3), avec toutes sujétions		U		1

						2		Construction d’un air de récupération des déchets en agglos plein de dimension 2m x 2m x 1 m hauteur sur une dalle en BA de 8 cm, comprenant le génie civil (dosage 350 kg/m3), avec toutes sujétions		U		1

						3		Total Assainissement (Gestion des déchets)

						4		Contrôle à la résistance du béton 

						5		Réalisation des essais de la dureté du béton (semelle isolée et des dalles) à l'aide scléromètre sur terrain  		Forfait		1

						F		Totale contrôle à la résistance du béton 

						G		Total travaux



				                                                                            Neriya     		No 		Désignation		U		Qt

						A		Installation de chantier

						1		Installation & repli de chantier

						2		Installation plus repli de chantier y compris décapage et nettoyage du site avant et après les travaux avec toutes sujétions 		ff		1

								Total 0 (installation de chantier)



						B		STRUCTURE METALLIQUE

								Clôture parc d'attente

						1		Fourniture et installation des IPN 120 de 12 m de longueur pour poteaux de clôture  y compris toutes sujétions de pose 		u		8.0

						2		Fourniture et installation des tubes ronds 50 noir en acier étiré de 6 m pour les lisses  y compris toutes sujétions de pose 		u		45.0

						3		Fourniture et pose des brides à cheval plus boulons et écrou 15 pour la fixation des poteaux et les lisses  y compris toutes sujétions 		u		148

						4		porte coulissante métallique pour l'entrée du parc de 2m de largeur et 250 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						5		Fourniture et installation des INP 140 de 12 m de longueur pour portique  et poteau support compris toutes sujétions de pose 		u		1.0

						6		Application des trois couches de peinture anti rouille sur toute la structure métallique du parc de vaccination		ff		1.0

								Sous-Total I.1 clôture parc d'attente )



						B		COULOIR DE VACCINATION :

						1		Fourniture et installation des INP 120 de 12 m de longueur pour poteaux de clôture  y compris toutes sujétions de pose 		u		4.0

						2		Fourniture et installation des tubes ronds 50 noir en acier étiré de 6 m pour les lisses  y compris toutes sujétions de pose 		u		25.0

						3		Fourniture et pose des brides à cheval plus boulons et écrou 15 pour la fixation des poteaux et les lisses  y compris toutes sujétions 		u		80.0

						4		porte coulissante métallique pour l'entrée du couloir de vaccination de 1m de largeur et 2,50 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						5		porte coulissante métallique pour la sortie du couloir de vaccination de 0,8 m de largeur et 2.50 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						6		Fourniture et installation des IPN 140 de 12 m de longueur pour portique  y compris toutes sujétions de pose 		u		1.0

								Sous-Total II.1 (Couloir de vaccination )

						B		 Tavaux génie civil

								Fondation de  clôture du parc d'attente

						1		Volume de fouille semelles isolé		m3		16.8

						2		Volume  béton de propreté semelles isolé 		m3		0.6

						3		Volume gros béton dosé à 350kg/m3 pour semelles isolé		m3		8.9

								Sous-Total III.1 (fondation clôture parc d'attente )

								Fondation et dallage couloir de vaccination

						1		Volume de fouille semelles isolé		m3		13.6

						2		Volume  béton de propreté semelles isolé et dallage bas couloir vaccination 		m3		1.5

						3		Volume gros béton dosé à 350kg/m3 pour semelles isolé		m3		7.2

								Sous-Total III.1 (fondation couloir de vaccination )

						D		Dispositif pour vacciner les petits ruminants

						1		Fourniture d'un filet en polyéthylène (mailles de 60 mm X 6mm), diamètre des fils 15 mm po ur un longueur de 80 m et hauteur de 1.7m		ML		80

						2		Colliers de serrage plastique de 20 cm		Paquet 		10

						E		Dispositif pour vacciner les petits ruminants

								Assainissement (Gestion des déchets)

						1		Construction d’un bac à incinérer en béton armé de dimension 1m x 1m x 1 m hauteur, mini d'une grille en acier inoxidable. Comprenant le génie civil (dosage 350 kg/m3), avec toutes sujétions		U		1

						2		Construction d’un air de récupération des déchets en agglos plein de dimension 2m x 2m x 1 m hauteur sur une dalle en BA de 8 cm, comprenant le génie civil (dosage 350 kg/m3), avec toutes sujétions		U		1

						3		Total Assainissement (Gestion des déchets)

						4		Contrôle à la résistance du béton 

						5		Réalisation des essais de la dureté du béton (semelle isolée et des dalles) à l'aide scléromètre sur terrain  		Forfait		1

						F		Contrôle à la résistance du béton 

						G		Total travaux



				                                                                            Gaat Agnam		No 		Désignation		U		Qt

						A		Installation de chantier

						1		Installation & repli de chantier

						2		Installation plus repli de chantier y compris décapage et nettoyage du site avant et après les travaux avec toutes sujétions 		ff		1

								Total 0 (installation de chantier)



						B		STRUCTURE METALLIQUE

								Clôture parc d'attente

						1		Fourniture et installation des IPN 120 de 12 m de longueur pour poteaux de clôture  y compris toutes sujétions de pose 		u		8.0

						2		Fourniture et installation des tubes ronds 50 noir en acier étiré de 6 m pour les lisses  y compris toutes sujétions de pose 		u		45.0

						3		Fourniture et pose des brides à cheval plus boulons et écrou 15 pour la fixation des poteaux et les lisses  y compris toutes sujétions 		u		148

						4		porte coulissante métallique pour l'entrée du parc de 2m de largeur et 250 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						5		Fourniture et installation des INP 140 de 12 m de longueur pour portique  et poteau support compris toutes sujétions de pose 		u		1.0

						6		Application des trois couches de peinture anti rouille sur toute la structure métallique du parc de vaccination		ff		1.0

								Sous-Total I.1 clôture parc d'attente )



						B		COULOIR DE VACCINATION :

						1		Fourniture et installation des INP 120 de 12 m de longueur pour poteaux de clôture  y compris toutes sujétions de pose 		u		4.0

						2		Fourniture et installation des tubes ronds 50 noir en acier étiré de 6 m pour les lisses  y compris toutes sujétions de pose 		u		25.0

						3		Fourniture et pose des brides à cheval plus boulons et écrou 15 pour la fixation des poteaux et les lisses  y compris toutes sujétions 		u		80.0

						4		porte coulissante métallique pour l'entrée du couloir de vaccination de 1m de largeur et 2,50 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						5		porte coulissante métallique pour la sortie du couloir de vaccination de 0,8 m de largeur et 2.50 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						6		Fourniture et installation des IPN 140 de 12 m de longueur pour portique  y compris toutes sujétions de pose 		u		1.0

								Sous-Total II.1 (Couloir de vaccination )

						B		 Tavaux génie civil

								Fondation de  clôture du parc d'attente

						1		Volume de fouille semelles isolé		m3		16.8

						2		Volume  béton de propreté semelles isolé 		m3		0.6

						3		Volume gros béton dosé à 350kg/m3 pour semelles isolé		m3		8.9

								Sous-Total III.1 (fondation clôture parc d'attente )

								Fondation et dallage couloir de vaccination

						1		Volume de fouille semelles isolé		m3		13.6

						2		Volume  béton de propreté semelles isolé et dallage bas couloir vaccination 		m3		1.5

						3		Volume gros béton dosé à 350kg/m3 pour semelles isolé		m3		7.2

								Sous-Total III.1 (fondation couloir de vaccination )

						D		Dispositif pour vacciner les petits ruminants

						1		Fourniture d'un filet en polyéthylène (mailles de 60 mm X 6mm), diamètre des fils 15 mm po ur un longueur de 80 m et hauteur de 1.7m		ML		80

						2		Colliers de serrage plastique de 20 cm		Paquet 		10

						E		Dispositif pour vacciner les petits ruminants

								Assainissement (Gestion des déchets)

						1		Construction d’un bac à incinérer en béton armé de dimension 1m x 1m x 1 m hauteur, mini d'une grille en acier inoxidable. Comprenant le génie civil (dosage 350 kg/m3), avec toutes sujétions		U		1

						2		Construction d’un air de récupération des déchets en agglos plein de dimension 2m x 2m x 1 m hauteur sur une dalle en BA de 8 cm, comprenant le génie civil (dosage 350 kg/m3), avec toutes sujétions		U		1

						3		Total Assainissement (Gestion des déchets)

						4		Contrôle à la résistance du béton 

						5		Réalisation des essais de la dureté du béton (semelle isolée et des dalles) à l'aide scléromètre sur terrain  		Forfait		1

						F		Contrôle à la résistance du béton 

						G		Total travaux





		Lot2		                                                                            Arch Cheikh Heyba		No 		Désignation		U		Qt

						A		Installation de chantier

						1		Installation & repli de chantier

						2		Installation plus repli de chantier y compris décapage et nettoyage du site avant et après les travaux avec toutes sujétions 		ff		1

								Total 0 (installation de chantier)



						B		STRUCTURE METALLIQUE

								Clôture parc d'attente

						1		Fourniture et installation des IPN 120 de 12 m de longueur pour poteaux de clôture  y compris toutes sujétions de pose 		u		8.0

						2		Fourniture et installation des tubes ronds 50 noir en acier étiré de 6 m pour les lisses  y compris toutes sujétions de pose 		u		45.0

						3		Fourniture et pose des brides à cheval plus boulons et écrou 15 pour la fixation des poteaux et les lisses  y compris toutes sujétions 		u		148

						4		porte coulissante métallique pour l'entrée du parc de 2m de largeur et 250 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						5		Fourniture et installation des INP 140 de 12 m de longueur pour portique  et poteau support compris toutes sujétions de pose 		u		1.0

						6		Application des trois couches de peinture anti rouille sur toute la structure métallique du parc de vaccination		ff		1.0

								Sous-Total I.1 clôture parc d'attente )



						B		COULOIR DE VACCINATION :

						1		Fourniture et installation des INP 120 de 12 m de longueur pour poteaux de clôture  y compris toutes sujétions de pose 		u		4.0

						2		Fourniture et installation des tubes ronds 50 noir en acier étiré de 6 m pour les lisses  y compris toutes sujétions de pose 		u		25.0

						3		Fourniture et pose des brides à cheval plus boulons et écrou 15 pour la fixation des poteaux et les lisses  y compris toutes sujétions 		u		80.0

						4		porte coulissante métallique pour l'entrée du couloir de vaccination de 1m de largeur et 2,50 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						5		porte coulissante métallique pour la sortie du couloir de vaccination de 0,8 m de largeur et 2.50 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						6		Fourniture et installation des IPN 140 de 12 m de longueur pour portique  y compris toutes sujétions de pose 		u		1.0

								Sous-Total II.1 (Couloir de vaccination )

						B		 Tavaux génie civil

								Fondation de  clôture du parc d'attente

						1		Volume de fouille semelles isolé		m3		16.8

						2		Volume  béton de propreté semelles isolé 		m3		0.6

						3		Volume gros béton dosé à 350kg/m3 pour semelles isolé		m3		8.9

								Sous-Total III.1 (fondation clôture parc d'attente )

								Fondation et dallage couloir de vaccination

						1		Volume de fouille semelles isolé		m3		13.6

						2		Volume  béton de propreté semelles isolé et dallage bas couloir vaccination 		m3		1.5

						3		Volume gros béton dosé à 350kg/m3 pour semelles isolé		m3		7.2

								Sous-Total III.1 (fondation couloir de vaccination )

						D		Dispositif pour vacciner les petits ruminants

						1		Fourniture d'un filet en polyéthylène (mailles de 60 mm X 6mm), diamètre des fils 15 mm po ur un longueur de 80 m et hauteur de 1.7m		ML		80

						2		Colliers de serrage plastique de 20 cm		Paquet 		10

						E		Dispositif pour vacciner les petits ruminants

								Assainissement (Gestion des déchets)

						1		Construction d’un bac à incinérer en béton armé de dimension 1m x 1m x 1 m hauteur, mini d'une grille en acier inoxidable. Comprenant le génie civil (dosage 350 kg/m3), avec toutes sujétions		U		1

						2		Construction d’un air de récupération des déchets en agglos plein de dimension 2m x 2m x 1 m hauteur sur une dalle en BA de 8 cm, comprenant le génie civil (dosage 350 kg/m3), avec toutes sujétions		U		1

						3		Total Assainissement (Gestion des déchets)

						4		Contrôle à la résistance du béton 

						5		Réalisation des essais de la dureté du béton (semelle isolée et des dalles) à l'aide scléromètre sur terrain  		Forfait		1

						F		Contrôle à la résistance du béton 

						G		Total travaux



				                                                                            Tevrag Zein  		No 		Désignation		U		Qt

						A		Installation de chantier

						1		Installation & repli de chantier

						2		Installation plus repli de chantier y compris décapage et nettoyage du site avant et après les travaux avec toutes sujétions 		ff		1

								Total 0 (installation de chantier)



						B		STRUCTURE METALLIQUE

								Clôture parc d'attente

						1		Fourniture et installation des IPN 120 de 12 m de longueur pour poteaux de clôture  y compris toutes sujétions de pose 		u		8.0

						2		Fourniture et installation des tubes ronds 50 noir en acier étiré de 6 m pour les lisses  y compris toutes sujétions de pose 		u		45.0

						3		Fourniture et pose des brides à cheval plus boulons et écrou 15 pour la fixation des poteaux et les lisses  y compris toutes sujétions 		u		148

						4		porte coulissante métallique pour l'entrée du parc de 2m de largeur et 250 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						5		Fourniture et installation des INP 140 de 12 m de longueur pour portique  et poteau support compris toutes sujétions de pose 		u		1.0

						6		Application des trois couches de peinture anti rouille sur toute la structure métallique du parc de vaccination		ff		1.0

								Sous-Total I.1 clôture parc d'attente )



						B		COULOIR DE VACCINATION :

						1		Fourniture et installation des INP 120 de 12 m de longueur pour poteaux de clôture  y compris toutes sujétions de pose 		u		4.0

						2		Fourniture et installation des tubes ronds 50 noir en acier étiré de 6 m pour les lisses  y compris toutes sujétions de pose 		u		25.0

						3		Fourniture et pose des brides à cheval plus boulons et écrou 15 pour la fixation des poteaux et les lisses  y compris toutes sujétions 		u		80.0

						4		porte coulissante métallique pour l'entrée du couloir de vaccination de 1m de largeur et 2,50 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						5		porte coulissante métallique pour la sortie du couloir de vaccination de 0,8 m de largeur et 2.50 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						6		Fourniture et installation des IPN 140 de 12 m de longueur pour portique  y compris toutes sujétions de pose 		u		1.0

								Sous-Total II.1 (Couloir de vaccination )

						B		 Tavaux génie civil

								Fondation de  clôture du parc d'attente

						1		Volume de fouille semelles isolé		m3		16.8

						2		Volume  béton de propreté semelles isolé 		m3		0.6

						3		Volume gros béton dosé à 350kg/m3 pour semelles isolé		m3		8.9

								Sous-Total III.1 (fondation clôture parc d'attente )

								Fondation et dallage couloir de vaccination

						1		Volume de fouille semelles isolé		m3		13.6

						2		Volume  béton de propreté semelles isolé et dallage bas couloir vaccination 		m3		1.5

						3		Volume gros béton dosé à 350kg/m3 pour semelles isolé		m3		7.2

								Sous-Total III.1 (fondation couloir de vaccination )

						D		Dispositif pour vacciner les petits ruminants

						1		Fourniture d'un filet en polyéthylène (mailles de 60 mm X 6mm), diamètre des fils 15 mm po ur un longueur de 80 m et hauteur de 1.7m		ML		80

						2		Colliers de serrage plastique de 20 cm		Paquet 		10

						E		Dispositif pour vacciner les petits ruminants

								Assainissement (Gestion des déchets)

						1		Construction d’un bac à incinérer en béton armé de dimension 1m x 1m x 1 m hauteur, mini d'une grille en acier inoxidable. Comprenant le génie civil (dosage 350 kg/m3), avec toutes sujétions		U		1

						2		Construction d’un air de récupération des déchets en agglos plein de dimension 2m x 2m x 1 m hauteur sur une dalle en BA de 8 cm, comprenant le génie civil (dosage 350 kg/m3), avec toutes sujétions		U		1

						3		Total Assainissement (Gestion des déchets)

						4		Contrôle à la résistance du béton 

						5		Réalisation des essais de la dureté du béton (semelle isolée et des dalles) à l'aide scléromètre sur terrain  		Forfait		1

						F		Contrôle à la résistance du béton 

						G		Total travaux



				                                                                           Ahmed Louly		No 		Désignation		U		Qt

						A		Installation de chantier

						1		Installation & repli de chantier

						2		Installation plus repli de chantier y compris décapage et nettoyage du site avant et après les travaux avec toutes sujétions 		ff		1

								Total 0 (installation de chantier)



						B		STRUCTURE METALLIQUE

								Clôture parc d'attente

						1		Fourniture et installation des IPN 120 de 12 m de longueur pour poteaux de clôture  y compris toutes sujétions de pose 		u		8.0

						2		Fourniture et installation des tubes ronds 50 noir en acier étiré de 6 m pour les lisses  y compris toutes sujétions de pose 		u		45.0

						3		Fourniture et pose des brides à cheval plus boulons et écrou 15 pour la fixation des poteaux et les lisses  y compris toutes sujétions 		u		148

						4		porte coulissante métallique pour l'entrée du parc de 2m de largeur et 250 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						5		Fourniture et installation des INP 140 de 12 m de longueur pour portique  et poteau support compris toutes sujétions de pose 		u		1.0

						6		Application des trois couches de peinture anti rouille sur toute la structure métallique du parc de vaccination		ff		1.0

								Sous-Total I.1 clôture parc d'attente )



						B		COULOIR DE VACCINATION :

						1		Fourniture et installation des INP 120 de 12 m de longueur pour poteaux de clôture  y compris toutes sujétions de pose 		u		4.0

						2		Fourniture et installation des tubes ronds 50 noir en acier étiré de 6 m pour les lisses  y compris toutes sujétions de pose 		u		25.0

						3		Fourniture et pose des brides à cheval plus boulons et écrou 15 pour la fixation des poteaux et les lisses  y compris toutes sujétions 		u		80.0

						4		porte coulissante métallique pour l'entrée du couloir de vaccination de 1m de largeur et 2,50 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						5		porte coulissante métallique pour la sortie du couloir de vaccination de 0,8 m de largeur et 2.50 m de hauteur supportée par un portique métallique   en IPN 140 de 4m de longueur 		u		1.0

						6		Fourniture et installation des IPN 140 de 12 m de longueur pour portique  y compris toutes sujétions de pose 		u		1.0

								Sous-Total II.1 (Couloir de vaccination )

						B		 Tavaux génie civil

								Fondation de  clôture du parc d'attente

						1		Volume de fouille semelles isolé		m3		16.8

						2		Volume  béton de propreté semelles isolé 		m3		0.6

						3		Volume gros béton dosé à 350kg/m3 pour semelles isolé		m3		8.9

								Sous-Total III.1 (fondation clôture parc d'attente )

								Fondation et dallage couloir de vaccination

						1		Volume de fouille semelles isolé		m3		13.6

						2		Volume  béton de propreté semelles isolé et dallage bas couloir vaccination 		m3		1.5

						3		Volume gros béton dosé à 350kg/m3 pour semelles isolé		m3		7.2

								Sous-Total III.1 (fondation couloir de vaccination )

						D		Dispositif pour vacciner les petits ruminants

						1		Fourniture d'un filet en polyéthylène (mailles de 60 mm X 6mm), diamètre des fils 15 mm po ur un longueur de 80 m et hauteur de 1.7m		ML		80

						2		Colliers de serrage plastique de 20 cm		Paquet 		10

						E		Dispositif pour vacciner les petits ruminants

								Assainissement (Gestion des déchets)

						1		Construction d’un bac à incinérer en béton armé de dimension 1m x 1m x 1 m hauteur, mini d'une grille en acier inoxidable. Comprenant le génie civil (dosage 350 kg/m3), avec toutes sujétions		U		1

						2		Construction d’un air de récupération des déchets en agglos plein de dimension 2m x 2m x 1 m hauteur sur une dalle en BA de 8 cm, comprenant le génie civil (dosage 350 kg/m3), avec toutes sujétions		U		1

						3		Total Assainissement (Gestion des déchets)

						4		Contrôle à la résistance du béton 

						5		Réalisation des essais de la dureté du béton (semelle isolée et des dalles) à l'aide scléromètre sur terrain  		Forfait		1

						F		Contrôle à la résistance du béton 

						G		Total travaux
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